산업통상자원부 공고 제2013 - 9호

2013년도 제1차 기술료 사업 시행계획 공고

2013년도 기술료 사업의 신규지원 대상 과제를 다음과 같이 공고하오니 해당 과제를 수행하고자 하는 자는 관련규정 및 절차에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.

2013년 3월 28일

산업통상자원부장관

□ 사업목적

ㅇ R&D 성과 창출 및 산업경쟁력 제고 등 ‘기술혁신 선순환 구조’ 구축을 위하여 R&D 재투자, 기술개발 장려 및 촉진 분야 등에 연구자금 지원

1. 지원규모

□ 총 정부출연금(신규) : 372.3억원 (51개 과제)

2. 지원대상 과제 목록

□ 대상과제 목록

순번	과제명	출연금규모 (억원)	기술료	주관기관 유형	과제유형	KEIT담당팀
1	고정밀용 직선 운동 볼베어링 개발	10	징수	제한없음	일반형	기계항공 평가팀
2	고속 응답 제어밸브 개발	10	징수	제한없음	일반형
3	기계장치 및 전자기기용 하부형 접철식 이송가이드 기술개발	5	징수	제한없음	일반형
4	항공전자 계측시스템 개발	4.5	징수	기업	일반형
5	대형항공기 AFT BODY Module 조립기술	5.5	징수	기업	일반형
6	융·복합 공작기계 설계기술 전문인력 양성	2.2	비징수	비영리기관	일반형
7	방위 및 보안산업(D&S) 글로벌 진출을 위한 플랫폼 구축	7	비징수	비영리기관	일반형
8	이종(異種)소재용 新용접기술 개발	5	징수	제한없음	일반형
9	도금 시험분석 공동활용기반 구축	10	비징수	비영리기관	일반형
10	지역고유자원 및 웰니스산업 융합상품 개발	6.5	비징수	비영리기관	일반형	바이오헬스 평가팀
11	광물자원 유효이용률 확대를 위한 기초기술 개발	12	비징수	비영리기관	일반형	섬유화학 평가팀
12	친환경 고부가가치 피혁제품 기술개발 및 기반구축	5	비징수	비영리기관	일반형
13	환경 친화형 천연섬유 소재 융·복합 기술개발	5	비징수	비영리기관	일반형
14	고기능·고감성 니트소재 및 라이브러리 개발	5	비징수	비영리기관	일반형
15	소형 트럭용 타이어의 에너지소비효율 평가기술 개발	8	비징수	제한없음	일반형
16	폐지를 활용한 고급 재생펄프 생산기술 개발	5	징수	제한없음	일반형
17	봉제산업 현장 전문인력 양성	3	비징수	제한없음	일반형
18	미래형TTMs(Thermally-Tailored Materials) 기술개발	9	징수	제한없음	일반형
19	저급원료를 활용한 이차전지용 음극재 소재·공정기술 개발	7.5	징수	제한없음	일반형
20	에너지 절전을 위한 지능형 인체감지 센서 기술개발	10	비징수	비영리기관	일반형	소재부품 평가 2팀
21	초고화질(UD, UHD급) 영상전송용 광전커넥션 기술개발	5	징수	제한없음	일반형
22	고효율 병렬형 HEV 동력 모니터링 및 통합제어 프로세스 기술개발	3.4	징수	제한없음	일반형	수송플랜트평가팀
23	제주도 내 전기차 사업촉진을 위한 운영시스템 및 충전인프라 구축	5	비징수	제한없음	일반형
24	조선해양분야 국제기구 대응을 위한 이슈발굴 및 연구	5	비징수	비영리기관	일반형
25	심해천연자원 이송용 파이프라인의 다상유동 모니터링을 위한 고압probe 개발 및 시스템 구축	8	징수	제한없음	일반형
26	해양플랜트 통합자동화시스템(IAS) 성능검증 통합솔루션개발	12.7	징수	제한없음	일반형
27	석유·가스 지하저장시설 설계·운영 기술개발	9.2	징수	제한없음	일반형
28	나노융합제품 수요연계 제품제작 평가지원	6	비징수	비영리기관	일반형	융합기술 평가팀
29	재난업무 수행을 위한 휴머노이드 로봇 기능고도화 기술개발	6.2	징수	제한없음	일반형
30	해외 프로젝트 수주연계 산업기술협력	15	비징수	제한없음	일반형
31	플랜트 R&D결과물 수출을 위한 해외금융 활용플랫폼 구축지원	2.5	비징수	제한없음	일반형
32	중소 팹리스기업의 중국 진출을 위한 한-중 SoC 협력	19	비징수	비영리기관	일반형	전기전자 평가팀
33	에너지절감형 GaN전력반도체 국제공동기술개발	10	징수	제한없음	일반형
34	초고속 주문형광전자집적회로(ASPIC) 기술 개발	10	징수	제한없음	일반형
35	웨이퍼레벨 이종IC 집적기술 및 응용제품 개발	8	징수	제한없음	일반형
36	차량 통신용 LIN 반도체 국산화 기술개발	6.8	징수	제한없음	일반형
37	차세대 무안경 3D TV용 핵심 레이저모듈 개발	7.2	징수	제한없음	일반형
38	태양광 및 LED설비의 방글라데시 수출 및 보급 지원	4.6	비징수	비영리기관	일반형
39	지능형 CCTV 성능시험 서비스 테스트베드 구축	6.7	비징수	비영리기관	일반형	정보통신 평가팀
40	전자부품 중소기업의 Fast R&BD 지원	7.5	비징수	비영리기관	일반형
41	무선개인통신망에 기반한 가정내 에너지관리 기술개발	10	징수	제한없음	일반형
42	K-HAP(Korea Home Appliance Platform) 구축을 통한 중·소형 가전 육성	6	비징수	비영리기관	일반형
43	전력 원격검침기술 및 인프라의 알제리 수출을 위한 현지실증	4.8	비징수	비영리기관	일반형
44	IP교육프로그램의 개발·보급을 통한 글로벌 영향력 강화	3	비징수	비영리기관	일반형	SW컴퓨팅 평가팀
45	한스타일(전통문화) 표준화 개발	4	비징수	비영리기관	일반형	표준인증 평가TF
46	가전제품 화재·감전사고 방지 평가기술 개발 및 인프라 구축	10	비징수	비영리기관	일반형
47	신재생에너지 현장평가용 계측 장비개발 및 시스템 구축	6	비징수	비영리기관	일반형
48	지능형 전력량계 기능개선을 위한 표준 및 평가방법 개발	6	비징수	비영리기관	일반형
49	해외규제 및 시험인증 정보제공을 위한 종합정보시스템 구축	12	비징수	비영리기관	일반형
50	디자인전문기업과 활용기업간 비즈니스네트워킹 플랫폼 구축	9.5	비징수	비영리기관	일반형	혁신기업 디자인 평가팀
51	전략기술 사전확인을 위한 시스템 구축	8	비징수	비영리기관	일반형

ㅇ 용어정의

- 일반형 과제 : 총 1개 과제로 구성되어 주관기관과 참여기관이 공동으로 수행하는 과제

- 주관기관 : 해당 과제를 주관하여 수행하는 기관(기업 포함)

- 참여기관 : 해당 과제에 참여하여 주관기관과 공동으로 과제를 수행하는 기관(기업 포함)

- 수행기관 : 과제수행을 위하여 선정된 주관기관 및 참여기관

- 총괄책임자 : 해당 과제를 총괄하여 수행하는 책임자

ㅇ 지원대상 과제별 RFP는 산업기술지원 사이트(itech.keit.re.kr) 참조

(RFP의 총사업비 및 총수행기간은 평가위원회에서 조정 가능함)

ㅇ 과제별로 신청가능한 정부출연금의 최대범위는 RFP상 명기된 지원금액을 초과할 수 없음

ㅇ 기술료 징수과제의 경우 반드시 기업을 포함하여 연구에 참여해야 함

ㅇ “기술료 비징수” 과제는 정부출연금 100%까지 지원가능하며 비영리기관만이 수행기관으로 신청함을 원칙으로 함. 단, RFP 15, 17, 23, 30, 31번 과제는 과제의 특성을 감안하여 영리기관의 참여가 가능함

※ 신청과제가 2개 이상 세부 기술분야와 관련이 있는 융합기술 성격의 과제인 경우, 관련된 세부 기술분야 중 선호하는 기술분야의 평가위원회에서 평가를 받을 수 있도록 신청할 수 있음

3. 지원내용 및 지원조건

□ 지원내용

ㅇ 지원형태 : 정부출연금 지원

ㅇ 지원기간 : 1년 이내

□ 정부출연금 및 민간부담금 현금비율

◦ 주관기관 형태가 중소·중견기업 단독인 경우 정부출연금 지원비율은 연도별 사업비의 75.0% 이하이고, 연도별 민간부담금 현금비율은 민간부담금 총액의 10% 이상임

◦ 주관기관 형태가 복수일 때 그 중 일부만 중소․중견기업일 경우 또는 중소·중견기업이 주관기관이 아닌 경우는 아래 표에 따름

참여 기업수	참여기업1) 유형 및 구성	정부출연금 지원비율	민간부담금 현금비율
1개	중소기업2) 또는 중견기업3)	연도별 사업비의 75.0% 이하	연도별 민간부담금(현금+현물)의 10% 이상
	대기업4)	연도별 사업비의 50.0% 이하	연도별 민간부담금(현금+현물)의 20% 이상
2개 이상	중소기업 또는 중견기업 2/3 이상	연도별 사업비의 75.0% 이하	연도별 민간부담금(현금+현물)의 10% 이상
	그 밖의 경우	연도별 사업비의 50.0% 이하	연도별 민간부담금(현금+현물)의 20% 이상

1) ‘참여기업’이란 주관기관 또는 참여기관의 형태로 사업에 참여하는 기업을 말하며, 사업의 결과를 실시하거나 활용하기 위해 사업비의 일부를 부담하고 사업에 참여

2)  ‘중소기업’이란「중소기업기본법」제2조제1항 및 같은법 시행령 제3조(중소기업 범위)에 따른 기업임

3) ‘중견기업’이란 「산업발전법」 제10조의2 제1항의 요건을 모두 갖춘 기업임

4) ‘대기업’이란 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한 기업 집단에 속하는 기업임

□ 기업소속 참여연구원의 인건비는 현물계상이 원칙이나 다음 기준에 따라 현금으로 산정 가능

◦ 고용창출을 위한 중소기업 신규채용인력 인건비

- 중소기업의 경우, 해당 과제 수행을 위해 신규로 채용하는 전문학사학위 소지자 이상(2013년 8월 31일까지의 졸업예정자 포함) 연구원의 참여율에 따른 인건비를 현금 산정할 수 있음

․신규채용 연구원은 사업공고일 기준 6개월 이전(2012년 9월 28일 이후)부터 과제 종료 시까지 채용한 신규인력임

․중소기업 신규채용 연구원의 인건비 현금 산정은 채용일부터 과제 종료일까지 가능하며, 이때 인건비 현금 집행은 과제 시작일부터 과제 종료일까지 가능

◦ 상기에 의거 채용한 신규 참여연구원의 현금 인건비가 해당과제 수행기관 연차별 인건비 총액(현금+현물)의 30% 이상일 경우 신규 참여연구원 현금 인건비 만큼 기존인력 인건비를 현금으로 산정할 수 있음.

- 과제선정 후 신규 채용인력의 현금 인건비가 인건비 총액의 30%미만으로 집행된 경우는 정산시 기존인력의 현금 인건비를 전액 환수함

- 또한 신규 채용인력의 현금 인건비가 인건비 총액의 30%이상 집행되었더라도 사업계획서보다 적게 집행했을 경우 해당 차액만큼 기존인력의 현금 인건비를 환수함

◦「지식경제 기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」별표 제1호의 인건비 현금 인정 분야의 과제를 수행하는 중소기업 소속 연구원의 참여율에 따른 인건비

◦ 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계 지원특별법」에 따라 연구개발서비스업자로 신고(한국연구개발서비스협회 인증)된 기업 소속 연구원의 참여율에 따른 인건비

□  중소․중견기업 대상 연구지원전문가 지원제도

◦ 중소․중견기업에서 과제 지원을 위해 신규채용한 인력이 소정의 연구지원전문가 교육을 수료할 경우, 1명에 한해 사업비 중 간접비에서 해당 인력의 인건비를 현금 산정할 수 있음

※ 단, 단일기업이 6개이상 과제수행 시에 한해 2명까지 채용을 인정함

- 신규채용인력은 사업공고일 기준 6개월 이전(2012년 9월 28일 이후)부터 채용한 경우에 인정되며, 반드시 한국산업기술평가관리원에서 실시하는 소정의 교육을 이수하여야만 지원대상으로 인정됨

- 과제 참여율과 내부인건비 기준을 반영하여 인건비 계상이 가능하되, 단일기업이 여러 과제(5개이하)를 수행하는 경우 참여율 합계는 100%로 한정

□  연구실 안전관리비 계상

◦「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」, 동법 시행령 및 시행규칙에 따라, 간접비 내에 연구실 안전관리비를 직접비 중 인건비와 학생인건비 합계의 1%이상 2%이하로 책정

□ 기술료 징수

◦ 기술료 징수 대상

- 장관은 과제 종료 후 평가결과 불성실수행이 아닌 과제의 성과를 실시하고자 하는 영리 주관기관 또는 영리 참여기관에 대하여 기술료를 징수

* 영리 주관기관 또는 영리 참여기관은 사용한 정부출연금에 대해서만 기술료 납부

◦ 기관유형(비영리/영리)별 기술료 징수방식

- 영리기관은 과제 종료 후 정액기술료 방식과 경상기술료 방식 중 하나를 선택하여 기술료를 전담기관에 납부

* 단, 종료 후 성실수행으로 평가된 과제를 수행한 영리기관은 정액기술료 방식으로 납부

- 비영리기관은 소유한 연구개발결과물을 실시하려는 자와 실시계약을 체결하고 기술료를 징수 가능. 이 경우 징수액의 9%를 전담기관(한국산업기술평가관리원)을 통해 과학기술인공제회에 출연(대학 제외)

* 실시권의 범위와 내용, 기술료 금액 및 납부방법 등에 관하여는 당사자간 자유로운 합의에 따름

◦ 영리기관의 기술료

- (정액기술료) 실시기업은 아래의 정액기술료를 5년 이내의 기간에 1년 단위로 균등하게 분할하여 전담기관(한국산업기술평가관리원)에 납부하여야 함

주관기관 유형	정액기술료
대기업	정부출연금의 40%
중견기업	정부출연금의 30%
중소기업	정부출연금의 10%

- (경상기술료) 실시기업은 아래의 착수기본료 및 사업수행결과를 활용하여 발생한 매출액에 대한 경상기술료를 정부출연금에 도달할 때까지 매출이 발생한 회계연도부터 10년간 전담기관(한국산업기술평가관리원)에 납부하여야 함

실시기업 유형	착수기본료1)	경상기술료
대기업	사용한 정부출연금의 10%	매출액의 5.00%
중견기업	사용한 정부출연금의 10%	매출액의 3.75%
중소기업	사용한 정부출연금의 5%	매출액의 1.25%

1) ‘착수기본료’는 기술료 확정결과를 통보받은 날로부터 30일 이내에 납부해야 함

- (기술료 감경) 실시기업이 중소기업 또는 중견기업이고 “혁신성과”로 평가된 과제에 대해서는 해당 실시기업이 납부할 기술료의 30%를 감경 가능하고, 실시기업은 감경받은 기술료를 참여연구원에 대한 전시회 견학, 연수, 교육 등 인센티브 재원으로 사용하여야 함

4. 사업 추진체계

			산업통상자원부										사업심의위원회
			전 담 기 관 (한국산업기술평가관리원)										평 가 위 원 회
			주관기관(총괄책임자)
											…
	참여기관							참여기관				…		참여기관

5. 신청자격

□ 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체 및 기타 산업기술혁신촉진법에  의한 산업기술개발사업의 실시기관 등

ㅇ 주관기관이 기업인 경우는 접수마감일 현재 창업1년 이상 경과하고(사업자등록증 기준), 기업부설연구소를 보유하고 있는 법인사업자이어야 함

ㅇ 외국 소재 기관(기업, 대학 및 연구소 등)의 경우 참여기관으로 사업 참여 가능함

ㅇ 기술료 비징수 과제는 비영리기관만이 수행기관으로 신청함을 원칙으로 함. 단, RFP 15, 17, 23, 30, 31번 과제는 과제의 특성을 감안하여 영리기관의 참여가 가능함

6. 신청요령

□ 신청방법

ㅇ 산업기술지원 사이트(itech.keit.re.kr)에 인터넷 전산등록하여 접수번호를 부여 받은후 신청서(사업계획서 및 첨부서류)를 우편 또는 인편으로 제출(2013년 4월 26일 18:00까지 도착분에 한함)

※ 우편물 표지에 과제번호, 수행기관, 과제명을 필히 기재

□ 사업계획서 및 관련양식 교부

ㅇ 양식교부기간 : 2013. 3. 28(목) ~ 4. 26(금) 18:00까지

ㅇ 양식교부 및 접수안내 : 산업기술지원 사이트(itech.keit.re.kr) 및

한국산업기술평가관리원 홈페이지(www.keit.re.kr)

□ 인터넷 전산등록

ㅇ 전산등록기간 : 2013. 4. 11(목) ~ 4. 25(목) 18:00까지

ㅇ 전산등록처 : 산업기술지원 사이트(itech.keit.re.kr)

- 주관기관 총괄책임자가 전산접수

※ 전산 등록 마감일에는 전산 폭주로 인하여 접수가 지연되거나 장애가 발생할 수 있으므로 사전에 접수요망. 또한, 전산접수 마감일 18시 이후 로그인시 전산접수 불가

□ 신청서 제출

ㅇ 서류 제출 기간 : 2013. 4. 19(금) ~ 4. 26(금) (18:00까지 도착분에 한함)

ㅇ 제출처 :

(우편번호:135-080) 서울시 강남구 테헤란로 305번지 한국기술센터 11층 한국산업기술평가관리원 표준인증평가TF팀

※ 전산 등록기간에 등록을 완료(전산접수증 출력)하지 않은 과제의 경우는 신청서 접수가 불가함

□ 제출된 서류는 일체 반환하지 않음

7. 관련 법령 및 규정

□ 관련 법령 : 산업기술혁신촉진법 제11조 및 동법 시행령

□ 관련 규정

ㅇ ｢지식경제 기술혁신사업 공통 운영요령｣, ｢기술료 징수 및 사용･관리에 관한 통합요령｣, ｢지식경제 기술혁신사업 사업비의 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령｣, ｢지식경제 기술혁신사업 보안관리요령｣ ｢지식경제 기술혁신사업 연구･윤리 진실성 확보 등에 관한 요령｣ 및 ｢지식경제 기술혁신사업 평가관리지침(기술개발사업)｣

8. 지원절차 및 평가항목

□ 지원절차

ㅇ 공고(산업통상자원부) → 사업계획서 접수(한국산업기술평가관리원) → 사전검토(필요시 면담조사 등 수행) → 평가위원회 평가 → 평가결과 통보 및 이의신청 → 신규사업자 확정(산업통상자원부) → 협약체결 및 정부출연금 지급(한국산업기술평가관리원)

- 사전검토 : 제출서류, 신청자격, 가점 검토 등

- 이의신청 : 평가위원회에서 평가방법 및 절차에 중대한 하자가 있는 경우에 한하여 1회에 한하여 할 수 있음

- 사업별 심의위원회 : 평가위원회 평가결과 조정․심의

* 사업별 심의위원회는 접수된 사업 수 및 평가의 효율성 등을 고려하여 생략가능

□ 평가항목

ㅇ 사업목표 및 내용의 적정성(50), 추진체계(20), 기대효과 등(30)

평가항목	세부 항목	배점기준
사업목표의 적정성	⦁사업목표의 구체성 및 명확성 ⦁목표달성을 위한 수행방법의 적정성 ⦁기초조사 및 개념 등의 사전 준비성	30%
사업내용의 타당성	⦁사업내용의 명확성 및 구체성 ⦁사업내용의 구현 가능성 정도 및 현실성	20%
사업추진체계의 적정성	⦁사업 추진체계 및 인력구성 등의 적정성 ⦁사업자의 사업 추진 능력 정도	20%
기대효과	⦁목표 달성 후 경제적 파급효과 정도 ⦁기술료 사업의 향후 활용성 정도	20%
고가 기자재	⦁고가기자재 구입 타당성(5천만원 이상)	10%

* 지원대상사업 : 신청사업의 평가를 통해 종합평점이 60점 이상인 사업은 지원가능사업, 종합평점이 60점 미만인 사업은 지원제외로 분류함. 단, 60점 이상인 사업의 경우에도 해당 사업의 예산 범위가 초과한 경우에는 종합평점이 높은 순위에 따라 우선 지원되어 지원 대상에서 제외됨.

ㅇ 선정된 사업의 사업비 및 사업기간은 평가결과에 따라 조정될 수 있음

9. 유의사항

□ 아래의 경우 평가 시 우대함

ㅇ 최근 3년 이내(접수 마감일 기준)에 산업통상자원부로부터 신청 사업의 기술분야로 세계일류상품 생산업체로 선정 또는 세계일류상품 관련 기술 인증 받은 기업이 주관기관으로 사업에 신청한 경우(3점)

ㅇ 최근 3년 이내(접수 마감일 기준)에 산업통상자원부 소관 기술개발사업으로 과제를 수행한 결과 “우수” 또는 “혁신성과”로 판정 받은 총괄책임자가 신청과제의 총괄책임자인 경우(2점)

ㅇ 주관기관의 참여연구원 중 여성참여연구원이 10% 이상인 경우(2점)

ㅇ 최근 3년 이내(접수마감일 기준)에 신기술(NET), 신제품(NEP), 신뢰성(R)인증, 우수디자인상품(GD)을 보유한 기업이 당해 기술과 관련하여 주관기관으로 신청한 경우(2점)

ㅇ 최근 3년 이내(접수 마감일 기준)에「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」에 의거 산업통상자원부장관으로부터 상생협력우수기업으로 선정된 기업(임직원이 선정 된 경우, 그가 소속된 기업), 동반성장위원회가 발표하는 동반성장지수 우수기업, 대·중소기업협력재단으로부터 ‘성과공유제 도입기업 확인’을 받은 기업이 주관기관으로 신청한 경우 또는 해당 과제에 대해 성과공유 사전계약을 체결하여 대·중소기업협력재단에 등록한 경우(3점)

ㅇ 성과활용평가를 통해 우수기업으로 선정된 기업이 주관기관으로 신청한 경우 등(2점)

ㅇ 「저탄소 녹색성장 기본법」에 따라 녹색인증을 받은 기업이 해당기술 관련하여 주관기관으로 신청한 경우(접수 마감일 기준 인증서가 유효한 경우에 한함)(2점)

◦ 수행기관으로 과제를 신청한 대학에서 산학협력중점교수를 신규채용(사업공고일 기준 6개월 이전(2012년 9월 28일 이후) 채용부터 인정)하여 과제에 참여시킬 경우(3점)

* 산학협력중점교수는 산업체 경력자로서 산학협력을 통한 교육, 연구, 취업·창업지원활동을 중점적으로 추진하고, 산학협력실적 중심으로 평가받는 교원을 말함

◦ 수행기관으로 과제를 신청한 대학에서 전담연구인력 신규채용(사업공고일 기준 6개월 이전(2012년 9월 28일 이후) 채용부터 인정)하여 과제에 참여시킬 경우(3점)

* 전담연구인력은 학사이상 졸업 후 대학에 소속된 자(4대 보험과 재직증명서 발급 가능자)로서 연구를 전담하는 계약직 연구인력을 말함

※ 최종 점수 산출 시 상기 가점기준에 따라 가점을 합산하되, 총 5점을 초과할 수 없음

□ 다음의 경우는 지원대상에서 제외함

ㅇ 신청사업이 공고된 과제제안요구서(RFP)의 목표 및 내용에 부합하지 않는 경우

ㅇ 신청과제의 기술개발 목표 및 내용이 기지원, 기개발된 과제와 동일한 경우

※ 한국산업기술평가관리원 홈페이지(www.keit.re.kr)의 “자료마당→지원과제검색” 및 타기관 공개자료(www.ntis.go.kr) 등을 활용하여 선행 조사를 실시한 후 신청서를 접수하시기 바람

ㅇ 주관기관, 참여기관, 총괄책임자 등이 접수마감일 현재 각종 보고서 제출, 기술료/정산금/환수금 납부 등 의무사항을 불이행하고 있는 경우

ㅇ 주관기관, 참여기관, 주관기관의 장, 참여기관의 장, 총괄책임자 등이 접수 마감일 현재 국가연구개발사업에 참여제한을 받고 있는 경우

ㅇ 접수마감일 현재 주관기관, 주관기관의 장, 총괄책임자, 참여기관, 참여기관대표자가 아래의 어느 하나에 해당하는 경우(단, 비영리기관 및 공기업(공사)은 비적용)

- 기업의 부도

- 세무당국에 의하여 국세, 지방세 등의 체납처분을 받은 경우

- 민사집행법에 기하여 채무불이행자명부에 등재되거나, 은행연합회 등 신용정보집중기관에 채무불이행자로 등록된 경우

- 파산․회생절차․개인회생절차의 개시 신청이 이루어진 경우(단, 법원의 인가를 받은 회생계획 또는 변제계획에 따른 채무변제를 정상적으로 이행하고 있는 경우는 예외로 함)

- 결산 기준 업력이 2년 이상된 기업의 경우 최근 2년 결산 재무제표상 부채비율이 연속 500% 이상인 기업 또는 유동비율이 연속 50% 이하인 기업 (단, 기업신용평가등급 중 종합신용등급이 'BBB'이상인 경우 또는 외국인투자촉진법에 따른 외국인투자기업 중 외국인투자비율이 50%이상이며, 기업설립일로부터 5년이 경과되지 않은 외국인투자기업은 예외로 한다.)이때, 업력이 2년 미만인 경우는 해당 결산만 적용

- 최근 결산 기준 자본전액잠식

- 외부감사 기업의 경우 최근년도 결산감사 의견이 “의견거절” 또는 “부   적정”

ㅇ 접수기간 내에 사업계획서 및 기타 서류 제출이 미비한 경우

□ 지원대상 사업 중복성 제기

ㅇ 지원대상 사업이 정부에 의해 기 지원ㆍ기 개발되었거나 민간에 의해 기 개발된 사실을 발견한 경우에는 중복성을 제기할 수 있음

※ 정부에 의한 기 지원ㆍ기 개발 여부 확인 방법

- 한국산업기술평가관리원 자료 : 한국산업기술평가관리원 홈페이지(www.keit.re.kr)의 “자료마당→지원과제검색”

- 타기관 공개자료 : 국가과학기술지식정보서비스(www.ntis.go.kr)의 “정보마당→세부과제→세부과제검색”

ㅇ 제기기간 : 2013. 3. 28(목) ~ 4. 26(금) (18:00까지 도착분에 한함)

ㅇ 제기처 : (우편번호:135-080) 서울시 강남구 테헤란로 305번지 한국기술센터 11층 한국산업기술평가관리원 표준인증평가TF팀

ㅇ 제기방법 : 제기기관 대표자 명의의 공문 제출(관련 근거자료 첨부)

□ 보안등급 분류

◦ 신청자는 신청 과제의 보안등급(보안/일반)을 분류하여 이를 사업계획서에 표기하여야 함

◦ 보안과제는 아래의 어느 하나에 해당하는 과제임

- 세계 초일류 기술제품의 개발과 관련되는 연구개발과제

- 외국에서 기술이전을 거부하여 국산화를 추진 중인 기술 또는 미래 핵심기술로서 보호의 필요성이 인정되는 연구개발과제

- 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」제2조제2호의 국가핵심기술과 관련된 연구개발과제

- 「대외무역법」제19조 1항 및 동법 시행령 제32조의2의 수출허가 등의 제한이 필요한 기술과 관련된 연구개발과제

10. 문의처

□ 상세 내용 및 관련양식은 한국산업기술평가관리원 홈페이지(www.keit.re.kr) 또는 산업기술지원 사이트(itech.keit.re.kr) 참조

□ 공고문 내용관련사항은 한국산업기술평가관리원 표준인증평가TF로 문의하여 주시고, RFP별 내용/평가관련사항은 산업통상자원부/한국산업기술평가관리원 담당팀에 문의요망

순번	산업통상자원부 담당과	연락처 02)2110	KEIT담당팀	연락처
1-3	기계로봇과	5523	기계항공평가팀	02-6001-	0778
4-5	자동차항공과	4825
6-7	기계로봇과	5523, 5340
8-9	철강화학과	5648
10	산업기술개발과	5184	바이오헬스평가팀	02-6000-	7375
11	광물자원팀	5436	섬유화학평가팀	02-6001-	0787
12-17	섬유세라믹과	(12,15,16) 5485, (13,14) 5653, (17) 5652
18-19	철강화학과	5646, 5644
20-21	소재부품정책과	5615, 5507	소재부품평가2팀	02-6009-	8373
22-23	자동차항공과	5658	수송플랜트평가팀	02-6001-	0772
24-26	조선해양플랜트과	(24) 5621, (25-26) 4693
27	석유산업과	5456
28	바이오나노과	4767	융합기술평가팀	02-6000-	7368
29	기계로봇과	5625
30-31	통상협력총괄과	4631
32-36	전자부품과	(32) 5248, (33-36) 5393	전기전자평가팀	042-715-	2231
37	전자전기과	5672
38	아주통상과	4628
39-42	전자전기과	(39) 5673, (40,42) 5676, (41) 4777	정보통신평가팀	042-715-	2211
43	중동아프리카통상과	3965
44	산업기술시장과	5479	SW컴퓨팅평가팀	042-715-	2241
45	문화서비스표준과	02-509-7281	표준인증평가TF팀	02-6009-	8270
46-47	인증산업진흥과	02-509-7291, 7292
48	신산업표준과	02-509-7295
49	적합성정책과	02-509-7284
50	디자인생활산업과	5106	혁신기업디자인 평가팀	02-6000-	7385
51	무역안보팀	5343

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	고정밀용 직선운동 볼베어링 개발
개요 및 필요성	o 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있는 직선운동 볼베어링은 로봇, 반도체 장비 등 직선운동 부의 핵심부품으로 중국 등 세계 시장의 팽창에 따라 매년 시장 성장률이 클 것으로 예측 됨 o 직선운동 볼베어링은 일본, 유럽, 대만의 업체가 세계 시장을 주도하고 있는 상황으로 기술 개발 역량을 지닌 중소기업을 발굴하여 생산 핵심 기술 분야에 집중 지원 필요
사업목표	o 연삭 전처리 기술 개발 o 고정도 , 고속 , 저진동 , 고강성을 겸비한 가공 시스템개발 o 가공 최적화 기술 개발
사업내용 (Spec. 포함)	o 연삭 전처리 기술개발 - 높은 부하에도 강성과 진동을 흡수하며 클램핑 할 수 있는 지그개발 - 가공중 가공물 정밀 측정이 가능한 위치제어용 STAGE 개발 - 변형량을 최소화 할 수 있는 열처리 기술개발 - 가공형상에 따라 변화된 변형을 제어할 수 있는 가공 시스템 개발 - 변형된 가공물 교정장치 개발 o 고정도 , 고속 , 저진동 , 고강성을 겸비한 가공 시스템개발 - 고정도에 구동시스템 개발 * 프로그램 해석을 통한 프레임 위치제어 최적화 설계 * 위치제어 구동 기구물 개발 * .µ 단위 위치 제어구현 개발 * .µ 단위를 응답할 수 있는 가이드 개발 - 고속 가공 시스템 개발 * S-6000mm-(25m~30m/min)를 실현할수 있는 시스템 설계 * 고속 구동시 흔들림 없는 구동부 개발 * 고속 구동시 흔들림 없는 가이드부 개발 * 열변형을 최소화 할수 있는 프레임 개발 - 진동을 최소화 하는 시스템 개발 * 진동을 최소화 하는 공구 회전체 개발 * 외부 진동 차단 시스템 개발 * 각 축(25~30m/min)을 구동 했을때 진동을 감지하고 제어하는 시스템 개발 - 고강성 시스템 개발 * 가공 중 진동 및 흔들림을 최소화 하는 시스템 개발 * 가공 부하를 흡수하는 프레임 개발 o 가공 최적화 기술 개발 * 중량물 Loading 및 Unloading 시스템 개발 * 24시간 가공 가동시간 가능한 프로그램 개발 * 1000mm~4200mm가공물 자동 교정 클램프 개발 * 가공중 가공물 자동측정 후 보정 가능한 프로그램 및 프로브 시스템 개발 * 가공후 Loading 및 Unloading 시 클램프 지그 자동세척 시스템 개발
주요결과물	o 높은 부하에도 강성과 진동을 흡수하며 클램핑 할 수 있는 지그 o 고정도 , 고속 , 저진동 , 고강성을 겸비한 가공 시스템 o 가공중 가공물 자동측정 후 보정 가능한 프로그램 및 프로브 시스템
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	10억원 이내	기술료 징수여부	징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	고속응답 제어밸브 개발
개요 및 필요성	o 최근 고속응답 제어밸브가 주로 쓰이는 산업 자동화 시장의 국내 규모 2011년 약 16조원(독일 ZVEL 자료) 중에서 공압 기기 시장의 규모는 약 6,000억원 정도로 추산되며, 자동차 생산라인, 반도체 생산라인, 공장 자동화, 일반 산업용 장비 등에 점차 사용이 증대됨에 따라 고속응답 제어밸브의 수요가 큰 폭으로 증가될 것으로 예측됨. o 반면, 일본 및 독일 회사가 고속응답 제어밸브 부분 국내시장의 70%를 점유하고 있어 국내 전문 중소기업 육성이 시급함. o 산업 자동화 장비들이 소형화 되고 있으나 국내 고속응답 제어밸브의 경우 소형화 및 저소비전력 기술이 개발되어 있지 않아 한계점에 도달하고 있음. o 특히 반도체 장비산업의 경우 더욱 소형화가 절실함에 따라 대부분 외국 제품이 고가격임에도 사용되고 있음. o 이에, 독과점으로 과도하게 상승된 외산 제품가격을 하향시켜 가격안정화 및 수입제품의 의존율을 낮추기 위한 저전력형 고속응답 제어밸브의 국산화 개발이 필요함.
사업목표	o 저전력형 고속응답 제어밸브 설계 기술 개발(최대동작주파수 800Hz, 소비전력 2W이하) o 저전력형 고속응답 제어밸브 제어기 및 통신모듈의 개발 o 저전력형 고속응답 제어밸브 성능 및 신뢰성 평가 기술 개발
사업내용 (Spec. 포함)	o 저전력형 고속응답 제어밸브 설계 기술 개발 - 저전력형 고속응답 제어밸브 모듈 개념 설계 - 밸브의 고속응답을 위한 최적의 유로설계 및 자기장 형성의 구조설계 (가능동작주파수: 500~800Hz, 소비전력: 2W이하, 사용압력: 0.5~6bar) - 밸브의 고속응답을 위한 모듈 구조물 내부재료 선정 및 금형 개발 o 저전력형 고속응답 제어밸브 제어기 및 통신모듈 개발 - 밸브 제어기의 전기적 특성 시뮬레이션 - 밸브의 Input 전압 가변이 가능한 제어기의 회로 알고리즘 개발 (제어기 Input 전압범위: DC12~50V, 제어기 Signal전압범위: DC3~30V) - 디지털 통신 기반 통신 모듈의 개발 - 제어기 및 통신 모듈의 제어밸브 동작성 검증 테스트 o 저전력형 고속응답 제어밸브 성능 및 신뢰성 평가 기술 개발 - 성능 및 신뢰성 평가를 위한 저전력 고속응답 제어밸브 모듈, 제어기 및 통신 모듈의 시제품 제작 - 인가전압, 사용압력에 따른 동작 Hz 매칭 및 최적화 운영 기술 개발 - 고속응답 제어밸브 모듈의 유효성, 신뢰성 및 내구성 평가/검증
주요결과물	o 저전력형 고속응답 제어밸브 모듈 o 저전력형 고속응답 제어밸브의 고효율 저전력 제어기 o 저전력형 고속응답 제어밸브의 통신 모듈 o 저전력형 고속응답 제어밸브의 성능검증 및 내구성 시험장비 o 저전력형 고속응답 제어밸브의 성능 및 내구성 시험 데이터
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	10억원 이내	기술료 징수여부	징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	기계장치 및 전자기기용 하부형 접철식 이송가이드 개발
개요 및 필요성	o 최근 수납효율 향상에 대한 요구가 증가하면서 사용상의 편의를 위해 기계장치 등에서 중하중(重荷重) 부품의 직선운동을 안내시키는 이송가이드를 전자기기, 시스템 가구 등의 서랍 및 도어에 응용시키는 기술 개발이 진행되고 있음 o 수납효율을 향상시키기 위해서는 이송가이드의 소형화뿐만 아니라, 이송가이드의 설치에 소요되어 사용할 수 없게 되는 불용공간의 최소화가 필요함. 이를 위해서는 수납체 하중을 하부에서 지지하는 볼 슬라이드 방식의 하부형 접철식 이송가이드가 요구됨 o 하지만 하부형 접철식의 이송가이드는 해외업체가 국내ㆍ외 시장을 독점하고 있는 실정임. 또한 하부형 접철식 이송가이드를 적용한 전자기기는 전세계적으로 시장형성 초기단계에 있음 o 이에 수납체 하중을 하부에서 지지하는 볼 슬라이드 설계기술을 확보하여 기계장치 및 전자기기의 수납효율을 향상시킬 수 있는 하부형 접철식 이송가이드 개발이 필요
사업목표	o 하부형 접철식 이송가이드 설계기술 개발 o 성형 및 가공기술 개발 o 기타 부품 개발 o 시험평가장비 개발
사업내용 (Spec. 포함)	o 하부형 접철식 이송가이드 설계기술 개발 - 하부형 접철식 이송가이드를 위한 볼 슬라이드 개념설계 (30kg급, 60kg급) - 이송가이드 최적 구조성능을 위한 볼, 슬라이드 부재 등 요소부품 조합 FEM 해석 o 성형 및 가공기술 개발 - 이송가이드 슬라이드 부재 정밀성형 롤 설계 및 개발 - 이송가이드 슬라이드 부재 가공, 조립 표준공정 및 금형기술 개발 o 기타 부품 개발 - 내충격 기능 볼 리테이너 개발 - 충격흡수 기능 일체형 폐쇄유지장치 개발 o 시험평가장비 개발 - 하부형 접철식 이송가이드 시험평가장치 개발 - 시제품 평가방법 자료수집, 성능 및 내구성 시험
주요결과물	o 하부형 접철식 이송가이드 (볼 슬라이드 방식) o 이송가이드 슬라이드 부재 성형 롤 및 가공용 금형 o 이송가이드 구조특성 시뮬레이션 데이터 o 이송가이드의 성능, 내구성 평가 결과 데이터
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	5억원 이내	기술료 징수여부	징수

화일명 : 제안서_기술료사업_2013_V1.0

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	항공전자 계측시스템 개발
개요 및 필요성	o 민항기 개발시 기체(구조) 및 소재의 시험평가를 위해 필수 소요장비인 항공전자 계측시스템은 선진국 수준의 인증프로세스를 구축하기 위하여 필수적이며, 관련 세계시장 또한 진출이 가능한 분야임 o 최근 민/군에서 활발하게 진행중인 고정익, 회전익 항공기 개발 사업의 과정에서 개발 항공기의 시험평가 및 성능개선을 위하여 센서데이터와 영상데이터를 다중화 처리하여 하나의 송신기를 사용하여 전송하는 결합형 텔레메트리 시스템이 요구되고 있음 o 현재는 전량 해외도입으로, 해외도입 텔레메트리 시스템은 표준화 된 공통버스를 사용하여 영상모듈을 텔레메트리 시스템에 일체화 적용 가능하도록 구현되었으며, 이는 하나의 주파수를 사용하여 데이터를 지상으로 송신할 수 있어 주파수의 효용성을 높일 수 있는 장점을 가지고 있음 o 따라서 기 개발된 텔레메트리 시스템의 성능개량을 통하여 수입 대체하고, 국내 기술력 및 국외 장비 대비 경쟁력 확보를 통해서 항공전자산업 육성하고, 국내/외 시장 확장을 위하여 민/군 항공기에 적용 가능한 영상을 포함한 장비개발 및 인증을 수행할 필요성이 요구됨
사업목표	o 항공기용 결합형 텔레메트리 시스템 개발 o 영상데이터 처리를 위한 핵심구성품(영상신호처리모듈/다중화모듈)개발 o 국내 민/군 활용을 위한 인증 요구조건 수행 (DO-160, MIL-STD-810G, 461F) o 국내/외 시장 확산을 위한 경제성 및 수요 분석
사업내용 (Spec. 포함)	o 결합형 텔레메트리 시스템 개발 - 기 개발된 텔레메트리 시스템에 영상수집 및 전송기능 추가 개발 - 핵심구성품(영상신호처리/다중화기) 신규 개발 o 국내/외 시장 확장을 위한 경제성 분석 및 해외요구도 분석 - 사업관리 계획 수립 및 국내/외 경제성 분석 - 해외 항공기 개발 텔레메트리의 요구도 분석 및 수요도 분석 o 결합형 텔레메트리 시스템 기능/성능 인증 - 항공기 Test-bed 기반 통신거리 10Km~50Km 공역에서의 기능/성능시험 - 국/내외 민간항공기 활용을 위한 DO-160 환경조건 만족 - 국/내외 군 항공기(무인기포함) 활용을 위한 MIL-STD-810F, 461F 환경조건 만족
주요결과물	o 결합형 텔레메트리 시스템 1식 o 결합형 텔레메트리 시스템 점검장비 1식 o 국내 공인인증기관에서 발행한 적합성 만족 성적서 o 국내/외 시장 확장을 위한 경제성 및 수요 분석 보고서
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	기업
출연금규모	4.5억원 이내	기술료 징수여부	징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	대형항공기 AFT BODY Module 조립기술
개요 및 필요성	o 국내 중소기업에서 해외 민항기 제작사로부터 최초로 수출수주한 대형항공기(B747-8)의 동체 Block에 대한 설계 및 조립기술 개발로 기술수준이 높아 중소기업의 개발여건 고려시 제반 소요기술에 대한 선행개발이 필요함. 또한 동 기술은 현재 진행중인 중형항공기 사업의 동체 개발시 적용되는 필수 기술로 활용도가 높음 o AFT BODY는 항공기 동체의 가장 끝부분으로 항공기의 수직 및 수평 꼬리 날개와 연결되어 항공기 운항중 자세를 제어하는데 중요한 기능부로 다른 중방 또는 전방동체 Skin(한방향 곡률 Skin)과 달리 자유곡면 형상으로 Skin Stretch Wrap 기술이 요구됨 o 동체 Skin의 강도 유지 및 형상 조립을 위해 Metal Bonding 기술이 요구됨 o Module 조립시 고도의 정밀성, 복잡성으로 인해 발생하는 부품간의 간섭 방지를 위해 조립 치공구 설계와 Liaison Engineering 기술이 요구됨 o AFT BODY 개발을 통해 Module 조립 핵심 기술을 확보하고, 단순 부품에서 핵심 Module 부품으로 전환하는 기회임
사업목표	o AFT BODY 관련 핵심 부품 개발 o 항공기 Skin 자유곡면 성형 공정기술 확보 o AFT BODY Module 조립 핵심 기술 확보
사업내용 (Spec. 포함)	o 부품 핵심 기술 확보 - 핵심 구성품 상세개발계획수립 (Frame, Chord, Fitting 등) - 부품 성형 장비 확보 - Extrusion Stretch Wrap 설비보안 및 공정기술 확보 - 부품 치공구 설계 및 제작 - 부품제작 공정 설계 및 성형 공정 기술 개발 (1,400여종) o 항공기 Skin (자유곡면) 제작 공정기술 확보 - Skin Stretch Wrap 설비 보완 및 공정 기술 확보 - Skin 성형용 치공구 개발 (Form Block, Jaw 등) - 자유곡면 Skin 개발 (6종) o Metal Bonding 치공구 제작 - BAJ(Bonding Assembly Jig) 설계 및 제작 (13종) o AFT BODY Module 조립 핵심 기술 확보 - 조립 치공구 설계 및 제작 (62종) - Shear Floor, Top Panel, Side Panel 등 조립 핵심 기술 확보
주요결과물	o AFT BODY 핵심 부품 (1,400종) o Bonding Assembly Jig 제작 (13종) o AFT BODY 조립 치공구 (62종) o Shear Floor, Top Panel, Side Panel 등 Module 조립체 (8종)
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	기업
출연금규모	5.5억원 이내	기술료 징수여부	징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	융복합 공작기계 설계기술 전문인력 양성
개요 및 필요성	o 우리나라 공작기계산업은 2000년대 이후 급성장하여, 작년에는 생산 6조 6천억원, 수출 25억 4천만불이라는 사상최대 실적을 기록하였으나 선진국대비 기술열위와 Mid-end분야의 경쟁심화속에 고객들의 변화하는 요구를 충족시키지 못하고 있음 o 최근 공작기계 업계는 고급 설계기술 인력의 고령화나 퇴직으로 기술 전수가 점차 중단되어 기술이 정체되거나 퇴보 우려가 있으며, - 대학생들의 이공계 기피현상 및 동일 이공계일지라도 설계부문 지원을 꺼리는데 따른 설계기술 전문인력 부족이라는 이중고를 겪고 있음 o 공작기계 설계기술 부문에 있어 최고를 자랑하는 독일, 일본이 세계 공작기계 트렌드인 융·복합 기술개발을 선점하여 세계 공작기계를 선도하고 있는 바, - 우리나라 공작기계산업도 이 같은 선도 대열에 합류하고 공작기계 세계 4강 진입을 위해서는 무엇보다 설계기술 전문인력 양성이 시급함
사업목표	o 마이크로/나노급 정밀도와 복잡형상 가공을 위한 초정밀, 5축 가공시스템과 에너지 저감기술이 융・복합된 공작기계의 원천기술 개발 설계기술 전문인력 양성으로 세계 5위의 공작기계 생산국에서 세계 4위 생산국으로 도약 - 대기업의 선행 기술개발 인력 역량강화 - 중소․중견기업 설계기술 인력의 대기업 근접 수준 향상 - 중소․중견기업의 글로벌화를 위한 설계기술 인력 양성
사업내용 (Spec. 포함)	o 미래 융·복합 공작기계 기술개발을 위한 전문 설계기술 인력 양성 ▪ (설계기술 인력 수요조사) 공작기계 설계기술 전문인력 양성시스템 구축을 위한 자료 조사 및 사전준비 (4개월) - 공작기계 설계기술 전문인력 현황 및 교육 수요조사 - 설계기술 전문인력 양성 교육 과정 개발 * 인력양성위원회 구성, 운영 ▪ (전문인력 교육실시) 미래 융・복합 공작기계 설계기술 전문인력 양성 (7개월) - 교육과정 운영 (집체 및 방문) - 해외 전문가 기술세미나 개최 - 설계기술 포럼 운영
주요결과물	o 공작기계 전문인력 현황 및 수요예측 보고서 o 교육 과정별 新교보재 (강사 프로필 포함) o 최신 공작기계 설계기술 자료 o 교육이수 증서
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	2.2억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	방위 및 보안산업(D&S) 글로벌 진출을 위한 플랫폼 구축
개요 및 필요성	o 세계 방위 및 보안산업 시장의 지속적인 확대에도 불구하고 국내 방산수출규모는 7.4억 달러(통관기준, 2011)로 미미한 수준 - 2011년 글로벌 방위산업 생산 규모는 약 5,000억 달러 수준이며, 사이버보안 산업도 같은 기간 610억 달러 규모로 지속 성장 추세임(SIPRI, 2012 외) o 이와 같은 글로벌 방산시장 확대 추세에 따라 국내 방위․보안산업 수출업체들의 해외 시장 진출 지원을 위한 수출정보 시스템 마련과 플랫폼 구축 필요 o 또한, 상당수의 무기수입국들이 정부 대 정부(G to G)간 계약을 요구하여 이에 대한 법적 근거 마련도 시급 o 특히, 최근 들어 정부의 방산품 수출 노력에 따른 수출 증가(‘12 수주액 24억 달러)에 비례하여 수입국의 절충교역(Off-Set) 요구의 강도도 높아지고 있으며, 이 같은 요구가 방산이외의 민간, 타산업에 대한 협력으로 확대되는 등 범정부 차원의 대응을 요구하고 있어, 이에 대해 사전적․선제적으로 개별 수출 국가에 적합한 맞춤형 솔루션 제시가 필요 - 방위, 보안산업의 특성상 업체차원에서는 상대국 요구사항에 부응이 어렵기 때문에 정부차원의 지원이 시급
사업목표	o 방위 및 보안산업 정보시스템 구축 o 해외진출 플랫폼 구축 o 해외진출 맞춤형 솔루션 개발
사업내용 (Spec. 포함)	o 방위 및 보안산업 정보시스템 구축 - 방위‧보안산업 동향 및 통계 조사 및 분석 * 통계조사(시장규모, 생산, 수출, 인력, R&D 등)를 위한 실태조사 - 방위‧보안산업 수출정보 지원을 위한 시스템 고도화 - 수출계약의 사후 이행모니터링 방안 마련 및 시스템 구축 - 방위‧보안산업 지원 비즈니스 네트워크 구축(수출진흥 포럼) o 해외진출 플랫폼 구축 - 방위‧보안산업 수출 확대를 위한 G to G 계약 관련 법령 개선방안 연구 * 국내 및 주요 선진국 관련법규 조사 포함 o 해외진출 맞춤형 솔루션 개발 - 방위‧보안 산업 수출 유망국가(4개국) 대상 국내 비교우위산업을 발굴하여 민수분야 절충교역 가능 대상을 도출하고 대상국가의 협력 관심분야를 매칭 - 방위‧보안 산업 수출 유망국가中 2개 국가를 선정하여, 국내기업의 맞춤형 현지 진출 솔루션을 개발
주요결과물	o 방위․보안산업 수출정보지원시스템 고도화 관련자료(홈페이지 개선 등) o 수출계약의 사후 이행 모니터링 실사 보고서 o 방위․보안산업 수출진흥포럼 자료(List 포함) o 방위․보안산업 수출통계자료 및 방위산업 통계자료 o 방위․보안산업 시장분석 자료 o G to G 계약관련 개선 법령(안) o 방위․보안산업 수출 유망국(4개국) 시장진출 전략 보고서 o 방위․보안산업 수출 유망국(2개국) 현지진출 솔루션 개발 보고서
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	7억원 이내	기술료 징수여부	비징수

주: 1. 개별 사업 금액은 향후 변동 가능, 맞춤형 수출 마케팅(2개국)의 시장 분석 및 협력 가능대상 분야 도출은 시장진출전략 보고서에 포함

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	이종(異種)소재용 新용접기술 개발
개요 및 필요성	o IT 등 산업의 고부가가치화에 따라 수요가 증대되고 있는 용접 등 핵심 뿌리기술의 고도화 필요 - 특히, 사파이어-Si, 알루미늄 등 이종(異種)소재 간 접합 구조가 발생하고 접합부위의 기계적 특성(접합강도)뿐만 아니라 열․전기적 특성까지 요구 - 기존 용접기술은 접합 온도와 열․전기적 특성 등의 한계로 기술적 요구를 충분히 반영하지 못하고 있는 실정 o 이종소재 사이에 금속박막을 여러 겹으로 쌓은 후 상온에서 전압을 걸어 고속으로 접합하는 기술은 기존 기술의 한계를 극복할 수 있는 新기술임 - ‘90년대 초에 제안되었으나 아직까지 기술개발 초기에 머물러 있는 다층박막(多層薄膜)을 이용한 접합기술을 개발함으로써 원천기술 확보에도 기여할 전망
사업목표	o 이종소재용 상온 접합공정 개발 - (접합 온도) 상온, (접합재 반응온도) 900℃ 이상, (접합 강도) 50MPa 이상, No HAZ(Heat Affected Zone) - 다층박막 접합재 제조공정 개발 - 다층박막 제조 장비 및 증착공정 자동화 프로그램 개발
사업내용 (Spec. 포함)	o 다층박막 상온 접합소재 제조공정 개발 - 공정 중 나노층간 확산방지 공정 확립 - 다층박막 제조를 위한 응력제어 공정 기술 개발 o 다층박막 新접합소재를 적용한 접합공정기술 개발 - 금속-폴리머, 이종금속 간 접합공정기술 개발 - 박막소재에 따른 접합공정기술 개발 - 접합부 제어에 따른 접합 특성 평가 o 新용접소재를 적용한 미세 접합기술 개발 - 다층박막 상온 접합공정을 적용한 미세 접합공정기술 개발 o 이종소재 접합용 대면적 다층박막 증착시스템 개발 - 다층박막 증착 제어 프로그램 개발 - 증착시스템 플라즈마 전원 및 소스 기술 개발 - 다층박막 증착전용 냉각시스템 기술 개발
주요결과물	o 다층박막 상온 접합공정 기술 o 이종소재용 접합소재 제조 장치 및 증착제어 프로그램 o 다층박막 제조공정 데이터 o 이종소재 상온접합 특성 평가 데이터 o 마이크로 접합의 기계적 특성 평가 데이터
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	5억원 이내	기술료 징수여부	징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	도금 시험분석 공동활용 기반 구축
개요 및 필요성	o 도금은 소재․부품의 표면에 금속피막을 형성하는 기술로, 최종 제품의 성능 및 품질을 결정하여 他산업과의 연계성이 큰 뿌리산업 * 제조원가 중 도금공정 비중(%) : (PCB부품) 30, (금속제조) 10, (자동차) 3.1, (정보통신) 4.0 o 도금기업은 영세한 규모와 인력 부족 등으로 高價 분석장비를 자체 구축하기 어렵고, 생산품에 대한 품질평가 및 불량해석 능력도 취약 * 도금기업당 평균 생산액은 약 40억원으로 6대 뿌리업종 중 최하위이며, 종업원 10인 미만의 영세한 업체가 전체 도금기업의 77% * 도금 제품의 불량률은 4～5% 수준으로 품질 경쟁력 확보에 취약 - 외부 분석기관을 활용할 경우 시간적․공간적 제약이 크고, 평가․해석기술이 축적되지 않아 기업의 자체 기술력 확보에 한계 o 이에 도금기업 집적단지에 공동활용 시험․분석장비 구축을 지원하여, 장비 활용도를 높이고, 기업의 기술경쟁력을 제고할 필요
사업목표	o 도금기업 집적단지 내에 공동활용 시험․분석 장비 구축 o 도금제품의 성능과 수명을 예측하고, 불량원인을 분석하기 위한 신뢰성 평가 및 불량해석 기법 개발 o 국제표준규격에 준하는 신뢰성 평가 시스템 구축
사업내용 (Spec. 포함)	o 도금기업 집적단지 내에 도금제품을 위한 시험 및 분석장비 구축 * 도금기업 집적단지의 참여 필수 * 클린룸, 공조시설 등의 부대시설과 사업종료 이후의 유지․보수․운영비는 민간(단지)에서 부담 o 전문기술인력을 활용한 도금제품의 신뢰성 평가 및 불량해석 기법 개발 - 가속시험 평가를 통해 제품의 정확한 성능과 수명을 예측할 수 있는 신뢰성 평가 기술 개발 - 고장재현을 통해 불량원인과 메커니즘을 규명할 수 있는 분석기법 확보 - 전문기술인력을 전담 배치하여 체계적인 평가․분석 지원 o 국제표준규격에 준하는 신뢰성 평가 시스템 구축 - 기업의 수출을 지원하기 위해 국제적으로 통용되는 시험․분석 프로토콜 마련
주요결과물	o 도금제품의 시험․분석 장비 시스템 o 도금제품에 대한 신뢰성 평가 기법 o 도금제품에 대한 불량해석 기법 o 도금제품에 대한 신뢰성 및 불량해석 결과 데이터
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	10억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명

지역고유자원 및 웰니스산업 융합상품 개발

개요 및 필요성

o 노령인구 증가, 소비자 욕구의 다양화, 개인 삶의 질 향상에 따른 가치 부여 증대 등의 사회 변화에 따라 지역의 천연자원 및 역사문화자원의 가치와 웰니스산업을 융합한 상품 개발이 요구됨

o 기술간 융합이 가속화되면서 새로운 형태의 기술과 서비스가 등장하고 있으므로 지역자원과 문화의 가치를 산업과 연계하는 노력이 필요

o 지역 내 천연자원(산, 해양)의 유용물질을 활용한 고부가가치 바이오제품 개발 및 생산을 통해 산업 생태계 구축

사업목표

o 지역 고유 자연, 문화, 휴양, 체험 프로그램 운영으로 삶의 질 추구

o 지역 자원 및 문화를 결합한 융합형 특화제품 연계 서비스상품 개발

o 기술·문화 융합 가치를 활용한 지식정보 프로그램 서비스화 개발

o 지역 자원의 상품화를 위한 특화 바이오제품 개발

사업내용
(Spec. 포함)

o 지역 자원 및 문화를 결합한 융합형 특화제품 연계 서비스상품 개발

- 지역자원․문화를 융합한 실증 프로그램 개발

- 체험 프로그램의 서비스 상품화를 위한 체험교실 운영

- 지역 자원을 이용한 융합형 특화제품 개발

• 지역 자원과 문화의 융합을 통한 상품화 가능 천연 소재확보

• 지역 자원과 문화의 융합이 가능한 천연 소재의 생리 활성 효능 및 안전성 평가로 신뢰성 확보

• 웰니스 융합형 특화제품의 표준화 확립

• 웰니스 융합형 특화제품의 제형 및 대량생산 기반구축(발포정, 타블렛 등)

․ 지역자원 및 문화 융합이 가능한 고부가가치 특화제품 적용

․ 고부가가치 헬스케어제품개발, 천연물함유 화장품, 멀티테라피제품 등

o 기술·문화 융합 가치를 활용한 지식정보 프로그램 서비스화 개발

- 기술과 문화를 결합한 지식정보 활용 프로그램 개발 및 운영

- 실험 등 미래 기술자 육성을 위한 청소년 리더십 프로그램 개발

융합형 서비스 상품개발	⇛	실증체험 프로그램 개발	⇛	기술과 문화의 융합 이해
․ 웰니스 상품 개발		․ 웰니스 상품 실증 ․ 체험과 구매 가치 사슬		․ 미래 기술자 역량 강화

주요

결과물

o 실증 프로그램 개발 및 운영

o 지식정보 프로그램 개발 및 운영

- 지식정보 활용 프로그램 2회 수행, 청소년 교육 2회 등

o 지역자원 및 문화를 결합한 융합형 특화제품 적용 5건

- 헬스케어제품 2건, 천연물함유 화장품 2건, 멀티테라피 제품 1건

사업기간

2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)

주관기관 유형

비영리기관

출연금규모

6.5억원 이내

기술료 징수여부

비징수

과제명	광물자원 유효이용률 확대를 위한 기초기술 개발
개요 및 필요성	o 국내 산업은 자동차, 조선, 철강, IT 등 에너지·원료 다소비 산업구조로 미국, 일본, 중국, EU 등에 이은 대표적 광물 소비국이나, 광물 수요 대부분을 해외 수입에 의존하며 광물 수입은 최근 급증 추세. - 수입 의존도 (%) : (‘00) 84.3 → (‘10) 94.8 o 최근 중국, 인도 등 신흥국의 경제 성장으로 세계 광물자원 수요는 급증하고 있는 반면, 자국 경제성장 견인 등에 자원을 활용하기 위한 자원부국들의 자원민족주의, 자원 무기화 기조 확산. 또한, 글로벌 광업 Major 기업들의 독과점심화로 양질의 광물 확보 어려움 가속. o 따라서, 양질(고품위)의 광물자원 확보 어려움으로 과거에 사용되지 않던 불순물이 많은 복합광 또는 低품위 광물자원에 대한 관심 증대 o 이에, 과거 경제성 부족으로 사용하지 않던 국내 부존 광물 및 국외 저급 광물자원에 (해외 자원 신규 개발) 대한 자원 가공(선광, 제련, 분리정제) 기술 확보 필요성 증대 o 또한, 광산물 생산부터 금속 제조까지의 광물가공에 대한 全주기* 기초기술 연구 개발 * 물질흐름 : 탐사 → 채광 → 선광 → 제련/분리정제 → 소재 → 부품 → 완제품
사업목표	o 실리카(실리콘 광물) 및 라테라이트 (니켈 광물) 광물 자원의 품위 향상 선광 기초 기술 개발 o 실리콘, 니켈 광물 자원의 건식 제련 ․ 분리 정제를 위한 기초 기술 개발 o 니켈 광물 자원의 습식 제련을 위한 기초 기술 개발
사업내용 (Spec. 포함)	o 실리카 및 라테라이트 광물 자원의 품위 향상 선광 기초 기술 개발 ￭ 국내 부존 실리카 광물 품위 향상 선광 기술 개발 기초 연구 - 국내산 실리카의 광물학적/재료과학적 특성 연구, 실리카 광물의 단체분리특성 연구 - 분급 및 물리적 선별에 의한 실리카 광물의 품위 향상 연구 ￭ 해외 라테라이트광의 품위 향상 선광 기술 개발 기초 연구 - 라테라이트광의 광물학적/재료과학적 특성 분석, 니켈 입자의 황화 특성 및 황화 메카니즘 규명 - 황화된 함 니켈 입자의 부유선별 연구 ￭ 니켈의 선택적 침춤을 위한 건식 및 습식 분쇄 기술 - 라테라이트광의 건식 및 습식 분쇄 거동 규명 - 니켈의 선택적 침출 연구, 선택적 산화 및 자력선별 최적화 기술 o 실리콘, 니켈 광물 자원의 건식 제련 ․ 분리 정제를 위한 기초 기술 개발 ￭ 페로 실리콘 건식 제련 기술 개발을 위한 기초 연구 - 국내 규석광/탄재 원료 확보 및 순도 분석, 국내 부존 규석광 페로 실리콘 제조 활용 가능성 검토 - 국내 부존 페로 실리콘 제조용 탄재 선정 검토, 페로실리콘 전기로 열역학 해석 / 환원 실험 - 국내 부존 자원 활용 페로실리콘 제조 가능성 종합 검토 ￭ 고순도 페로 실리콘 제조를 위한 건식 정련 기술 개발을 위한 기초 연구 - 고순도 페로실리콘 제조를 위한 실리콘 중 Boron, Phosphorus 정련을 위한 슬래그 반응 특성 - 슬래그 정련공정 이후의 재오염되는 Ca, Al 등의 금속 불순 원소 정련을 위한 반응 특성 평가 ￭ 저급 니켈광 사용 위한 건식 예비 환원 기술 - 니켈 산화광에 대한 열적 해리 반응 특성 및 광물상 변화 평가 - CO/CO2에 의한 예비 환원 시, 니켈 산화광에 대한 환원 반응 특성 평가 - 선택적 산화/환원 후 생성 Magnetite 및 금속 페로니켈에 대하여 자성 분리 특성 평가 - 탄내 내장 기법 적용 시, 저급 니켈 산화광의 최적 환원 조건 도출 - 복합 환원 가스에 의한 니켈 산화광 환원 반응 열역학적 안정 영역 도출 / 환원 거동 평가 o 니켈 습식 제련을 위한 기초 기술 개발 연구 ￭ 니켈 산화광에 대한 예비 환원 연계형 습식 제련 기술 개발 - 습식 제련 공정에 미치는 예비 환원 환원제 영향성 평가 / 공정 확립 ￭ 산화광 광종별 습식 제련 기술 개발 - 염산/황산 침출 기술 개발, - Mg, Si, Al 등 불순물 원소의 침출공정 영향도 조사 - 니켈 산화광 습식 제련 공정 확립 ￭ 니켈 산화광 침출 후 고순도화 기술 개발 - 용매 추출을 활용한 니켈 고순도화 기술 개발 - 니켈 고순도화 공정 확립 o 관련 중소․중견기업에 공개 활용
주요결과물	o 저품위 국내 선광기술 연구 개발을 위한 일부 광종(니켈, 실리콘)의 기초기술 개발 o 복합광형의 광물자원의 제련기술 연구를 위한 일부 광종(니켈, 실리콘)의 기초기술 개발 o 광물자원의 가공처리(선광, 제련 등) 전문인력 양성
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	12억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	친환경 고부가가치 피혁제품 기술개발 및 기반구축
개요 및 필요성	o 고에너지 투입, 환경오염 유발성 피혁공정을 녹색성장 지향의 환경친화 및 에너지혁신 생산체제로의 전환을 통해 선진국형 친환경 피혁제품 생산기술 필요 o 특히, 수요가 증가하고 있는 신발 및 자동차용 피혁제품 분야에서 친환경제품의 비중이 점차 증대되고 있는 추세이므로 선진국 시장으로의 수출증대 및 점유율 확대를 위해서는 친환경 고부가가치 피혁제품 기술개발이 필요함 o 국내 피혁업계에서는 대부분 크롬을 이용한 탄닝공정을 적용함으로써 친환경 제품생산이 어려운 실정이나, 선진국에서는 크롬이 함유되어 있지 않은 친환경 피혁원단을 생산하여 피혁제품의 고부가가치화를 달성하고 있음 o 인체에 유해한 중금속인 크롬이 함유되어 있지 않은 친환경 피혁원단을 생산하기 위해서는 핵심공정으로서 낮은 온도에서의 가공을 통해 피혁원단의 열적손상을 방지할 수 있는 저온건조시스템 구축이 필요함 o 친환경 피혁제품 제조기반 구축을 통해서 피혁산업의 국제 경쟁력을 강화하고, 피혁산업의 선진화 유도 및 장기적 피혁산업 미래상 제시 o 영세한 피혁업체의 특성상 고가시스템 개별 구축은 불가능한 바 정부지원으로 공단 내 구축을 통해 공동으로 활용하는 것이 효율적
사업목표	o 크롬이 함유되지 않는 친환경 피혁제품 시제품 생산을 위한 제조 기반 구축 o 구축된 열적손상 방지 저온건조 시스템을 통한 친환경 고부가가치 피혁제품 제조 기술개발로서 다양한 비크롬 탄닝공정 및 건조공정을 최적화하여 개발기술을 이전하여 시제품을 생산
사업내용 (Spec. 포함)	o 크롬이 함유되지 않는 친환경 피혁제품 시제품 생산을 위한 제조기반 구축 - 열적손상 방지 친환경 저온건조 시스템 구축 - 국내 피혁산업 집적화지역 시제품 제작기반 구축 - 관련 연구 시설, 장비 및 연구인력 확보 - 에너지 절감 30%, 수율증대 10%, 제품품질 향상 10% o 열적손상 방지 저온건조 시스템을 통한 친환경 고부가가치 피혁제품 제조 - 저온건조시스템 가공을 통한 하이퀄러티 피혁제품 기술개발 - 피혁소재의 공정 표준화 Data Base 확립(고품질, 고수율화) - 선진국형 피혁제품화 기술개발 o 관련 중소․중견기업에 공개 활용
주요결과물	o 열적손상 방지 저온건조 시스템 o 크롬이 함유되어 있지 않은 친환경 피혁
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	5억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	환경친화형 천연섬유소재 융복합 기술개발
개요 및 필요성	o 실크 및 천연섬유 소재 제품 생산기반을 바탕으로 국내 패션 브랜드 업체와 생산업체간 협력 시스템을 통한 감성, 헬스케어, 웰빙 소재 개발과 제품화가 활발히 진행되고 있음 o 그리고 최근 실크 소재를 비롯한 천연섬유와 기능성 소재를 활용한 인체 친화형 고기능성 제품 수요가 증가하고 있음 o 고감성, 고기능성 융·복합 소재의 수요가 크게 증가하고 있고, 소재의 다양화가 요구되고 있으나, 융·복합 소재의 개발을 위한 기반부족으로 제품의 다양화에 어려움을 호소하고 있어 시장의 수요에 신속하게 대응할 수 있는 소재 및 기술개발 지원을 위한 기반구축이 요구되고 있음 o 따라서 실크 및 천연섬유 소재, 기능성 소재를 이용한 융·복합 소재 개발을 위한 기술 기반구축으로 실크 산업의 경쟁력 확보 및 시장 확대를 위한 지원 시스템 구축과 기술 기반구축이 필요함
사업목표	o 실크 및 천연섬유 소재 융/복합화를 위한 기반구축 o 소재 다양화와 복합사 개발 및 소재개발 기술 확보 o 융/복합소재 성과활용을 위한 산연 협력 시스템 구축 o 소재 성능 안정성 확보를 위한 평가와 기업 지원을 위한 소재 소싱 시스템 구축
사업내용 (Spec. 포함)	o 천연섬유 융/복합 소재개발 기반구축 - 천연섬유 균일혼섬을 위한 카딩 설비 구축 - pilot 생산을 위한 링방적(20~30kg/일) 시스템 구축 - 천연섬유 융복합 소재 개발을 위한 산연 협력 시스템 구축 o 융/복합 기능성 소재 기술기반 구축 - 실크/천연섬유(면, 울, 레이온 등) 복합 소재 개발 · 소재 및 용도별 섬유장, 관리기준 확보 - 복합섬유 방적사 개발 및 조건 확보 · 소재간 혼용율, 소재 섬도(30Ne), 강도 - 복합소재 염색기술개발 · 실크/울, 실크/면, 실크/레이온 염색기술개발 - 융/복합 소재 직물 및 제품개발 o 시험분석 및 성능평가 - 복합사 포합력 - 섬도 및 강신도, 혼용율 및 필링 등 - 염색견뢰도 3급 이상 o 관련 중소․중견기업에 공개 활용
주요결과물	o 실크/천연섬유 복합소재 기반 확보 o 환경, 인체친화형 천연소재 개발기술 확보 o 천연 융복합 소재 개발을 위한 기반기술확보 및 소재 소싱 지원 시스템 확보 o 실버 및 유아 등 친환경소재 활용 제품
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	5억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	고기능․고감성 니트소재 및 라이브러리 개발
개요 및 필요성	o 최근 섬유패션산업의 소비는 SPA브랜드 및 캐주얼/스포츠 지향이 라이프스타일을 대변하는 패션제품이 대세로 차별화된 기능과 감성에 대한 소비자 요구가 증대되고 있어 다양한 고부가가치 니트제품에 대한 소재개발이 필요함 o 국내 니트소재기업은 제조인프라에 비해 R&D인프라가 부족한 실정으로 부가가치 향상을 위해 전문화, 특성화, 분업화 생산체계의 장점을 살린 Supply Chain간 연계협력을 통한 시너지 창출형 소재개발이 필요함 o 또한 바이어에게 개발된 소재를 제안하고 선택된 제품의 오더창출 및 기업을 연결하는 니트라이브러리 서비스 개발이 시급함 o 이에 최고수준의 니트소재 제품의 개발 및 세계경쟁력을 갖춘 니트소재에 대한 생산자와 수요자를 체계적으로 연결하는 니트소재 라이브러리 개발로 연계형 비즈니스 활성화 시스템 구축이 필요한 시점임
사업목표	o 고감성․고기능성 니트소재 개발 o 니트소재 라이브러리 개발을 통한 수요자 생산자간의 신속한 비즈니스 연결 시스템 구성(On-Line, Off-Line 연계시스템) o 성과홍보 및 마케팅 연계를 위한 상설전시관 구축/활용
사업내용 (Spec. 포함)	o 고기능․고감성 니트소재 개발 - 극세사를 이용한 보온성 INNER WEAR용 니트제품개발 * 해도사의 알카리감량을 통한 극세사 니트제품 개발 * 대조군 원단 대비 10% 이상 보온성 향상(KS 규격 시험) - 특수 RAYON FILAMENT를 이용한 고감성 니트제품개발 * 특수 염색공법을 사용하여 기존 제품의 결함(불균염, 원단 접힘줄) 개선 - 원착 PP를 활용한 SPORTS WEAR용 니트제품 개발 * 다양한 COLOR의 원착 PP 제품의 개발 * 대조군 원단 대비 10% 이상의 경량성, 흡수도 2초 미만, 건조속도 300분 미만, 항균성 90% 이상(KS 규격 시험) o 니트소재 라이브러리 개발 - 니트 개발제품의 수집(2,500건) - ERP 설계 및 구축 (개발/수집 제품의 DB화) - 라이브러리 검색 SYSTEM 구축 o 상설전시관 (국내, 중국) - 홍보 o 관련 중소․중견기업에 공개 활용
주요결과물	o 고기능․고감성 니트소재 개발 및 상용화제품 (30건) o 니트소재 라이브러리 구축 (2,500건) o KEY WORD 검색이 가능한 원단 검색 시스템 o 국내외 상설전시관
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	5억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	소형트럭용 타이어의 에너지소비효율 평가기술개발
개요 및 필요성	o ‘12년 12월부터 국내외에서 시행하고 있는 타이어 효율등급제도에 따라 타이어의 에너지효율등급 라벨을 의무 부착하도록 규제하고 있고, 등급 라벨을부착하지 않은 타이어는 수출 및 국내 판매를 할 수 없는 상황임 o 국내 타이어 에너지효율등급제도의 유일한 시험기관인 자동차부품연구원은 ‘11년에 승용차용 타이어의 에너지효율등급을 인증할 수 있는 평가기반과 기술을 확보하였음. o ‘13년 12월에 소형트럭용 타이어에 대한 에너지효율등급 라벨링 제도가 실시됨에 따라 젖은노면제동력(Wet Grip) 성능 측정을 위한 평가기반 구축이 시급한 상황임 o 최근 타이어 선진업체들은 승용차용 및 소형트럭용 타이어에 대하여 실리카 등 고급 소재를 적용한 친환경 고성능 타이어 제품을 개발하여 고부가가치화를 달성하고 있으나, 국내 타이어 업체들에서는 아직까지 소형트럭용 타이어의 친환경 고성능 제품 개발 및 평가 기술이 확립되지 않은 상황임 o 국내 타이어 에너지효율등급 제도의 원활한 추진과 타이어 산업의 국제 경쟁력 강화를 위해 소형트럭용 타이어의 젖은노면 제동력(Wet Grip) 성능향상 기술 개발 및 평가 기반 구축이 필요함
사업목표	o 소형트럭용 타이어 에너지효율 및 Wet Grip 성능 평가 기술 개발 o 고효율 소형트럭용 타이어 Wet Grip 성능 향상 기술 개발 o 고부가가치 소형트럭용 타이어 제품화 기술지원
사업내용 (Spec. 포함)	o 소형트럭용 타이어 에너지효율 및 Wet Grip 성능 평가 기술 개발 - 소형트럭용 타이어 Wet Grip 평가 기반 구축 - 소형트럭용 타이어의 효율 및 성능 평가 기술 개발 - 국제 기준(ISO 17025)의 소형트럭용 타이어 성능 평가 프로세스 구축 o 고효율 소형트럭용 타이어 Wet Grip 성능 향상 기술 개발 - 소형트럭용 타이어 Wet Grip 성능 향상을 위한 핵심 설계인자 영향도 분석 및 데이터베이스(DB) 구축 - 소형트럭용 타이어 Rolling Resistance 및 Wet Grip 측정 데이터베이스(DB)를 활용한 타이어 최적설계 기술 개발 o 고부가가치 소형트럭용 타이어 제품화 기술지원 - 선진업체 고부가가치 소형트럭용 타이어 벤치마킹 시험 및 DB 구축 - 국내업체 개발 단계 시제품과 선진업체 벤치마킹 제품 성능 비교 분석 지원 o 관련 중소․중견기업 등에 공개 활용
주요결과물	o 국내 타이어 효율등급제도의 원활한 시행 및 평가기반 구축 o 국내타이어 제작사의 소형트럭용 타이어 성능 향상 및 평가 기술 분야 지원 o 소형트럭용 친환경 고효율타이어 개발 및 고부가가치화 달성 o 국내 타이어 산업의 경쟁력 강화 및 선진화 유도 o 선진국 시장으로의 수출 증대 및 점유율 확대
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	8억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	폐지를 활용한 고급 재생펄프 생산기술 개발
개요 및 필요성	o 압축폐지의 품질검사가 어려워 폐지 검수방안이 규격화되어있지 않고 폐지의 품질에 대한 표준기준이 없기에 폐지 공급업체와 제지사 간의 가수행위와 과도한 감량에 따른 갈등이 발생 o 양측 간의 분쟁이 발생함에 따라 합리적인 가격결정이 어려워지고 소중한 제지자원인 폐지가 해외에 저부가로 유출되면서 수급이 불안정해지는 문제가 심화 o 특히, 혼합폐지에 대한 품질기준이 없기에 국내 수급폐지의 분급 재활용 노력이 미약한 이유로 폐지의 고부가가치 재활용이 근원적으로 불가능한 상태 - 국내에 품질성능을 비교․표시할 수 있는 기반이 없어 일부 국내제품을 제외하고는 소비자로부터 외면 당하고 있는 상태 o 따라서, 압축폐지의 검수방안을 확보, 표준화하고 품질규격을 제정하며, 이를 바탕으로 특히 인쇄용지 폐지의 분급활용이 촉진될 수 있도록 재생펄프의 고부가가치 재활용을 목표로 하는 저급폐지를 활용한 고급 재생펄프 생산기술이 필요
사업목표	o 압축폐지의 검수방안을 확보, 표준화하고 품질규격을 제정하며, 이를 바탕으로 특히 인쇄용지 폐지의 분급활용이 촉진될 수 있도록 재생펄프의 고부가가치 재활용을 목표로 하는 저급폐지를 활용한 고급 재생펄프 생산기술을 개발함. - 제지자원품질제고 기반구축 - 고급재생펄프 생산기술 개발
사업내용 (Spec. 포함)	o 제지자원 품질제고 기반구축 - 압축 폐지 내의 수분, 이물질 함량을 실시간으로 측정하기 위한 압축베일 분석기 탐색 및 평가 - 신규 압축베일 분석기를 활용한 폐지의 표준 검수방안 작성 - 압축베일의 표준 검수방안에 근거한 폐지의 품질규격 제정 - 폐지의 표준 검수방안 및 품질규격의 현장 적합성 평가, 보완 o 고급재생펄프 생산기술 개발 - 저급의 폐지인 Old News Paper(ONP)를 원료로 기존의 재생펄프 백색도보다 7%이상 높은 백색도 65% 달성 ∙ 생산원단위 증가 5만원/Ton 이하 ∙ 뒤비침 개선을 위한 무기안료의 적용 및 보류 촉진 ∙ Dirt의 제어를 위한 기능성 탈묵제 적용기술 확립 - 표백화학펄프를 대체하는 자가 고백색 고수율 펄프의 개질 ∙ 신규 산화표백기술의 접목 ∙ 수지장애로 인한 공정오염 제어 기술
주요결과물	o 압축 폐지의 종류별, 유통 단계별 품질 데이터 o 압축 폐지의 종류별 품질․검수 표준 작성 자료 o 폐지 압축베일 분석 장비 o 고급재생 펄프를 사용한 종이 제품의 품질 개선 및 공정 오염 제어 기술 o Dirt의 제어를 위한 기능성 탈묵제 적용 기술
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	5억원 이내	기술료 징수여부	징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	봉제산업 현장 전문인력 양성
개요 및 필요성	o 국내 봉제산업은 낮은 임금수준, 열악한 근무환경 등에 따른 신규인력 유입 단절로 인한 종사자들의 고령화 심각 o 젊은 세대의 봉제산업에 대한 취업기피로 인력수급이 원활하지 못해 신규인력 양성에 대한 수요가 지속적으로 증가 o 봉제업계 현장 니즈를 반영한 교육프로그램 운영을 통한 즉시 투입가능 인력 양성 필요 o 3D산업의 이미지 탈피 및 봉제산업에 대한 관심 환기를 통한 신규인력 유입 환경 조성
사업목표	o 봉제기술 교육을 통한 숙련공 양성 및 신규인력 양성 o 현장 요구에 맞는 기술교육을 통한 국내 봉제업계 인력난 해소 o 3D산업의 이미지 탈피 및 의류봉제산업에 대한 관심 환기
사업내용 (Spec. 포함)	o 신규 봉제인력 양성을 위한 이론 및 실습 교육 실시 - 봉제기술 입문 및 봉제에 대한 이해를 위한 기초 봉제 지식 습득 o 업계 현장 인력난 해소를 위한 현장 맞춤형 교육 실시 - 업계 니즈를 반영하기 위해 생산기술자를 지도사로 활용, 현장 즉시 투입 가능한 인력 양성 - 인력난을 겪고 있는 업체와 연계하여 교육 수료생들의 취업보장형 인력 양성 시스템 구축 o 업체 현장실습 교육을 통한 교육생의 현장 적응능력 향상 및 맞춤형 현장 취업 연계 지원 o 패션의류분야의 경쟁력 강화를 위한 최신 기술 교육 실시 - 패션의류산업에 필수적인 패턴CAD, 무역실무 등 최신기술 및 지식 습득 프로그램 구축
주요결과물	o 봉제업체와의 교육생의 취업연결 지원을 통한 신규 일자리 창출 o 현장 투입 인력 양성을 통한 업계 인력난 해소 o 봉제기술인력 양성을 통한 봉제 생산기반 강화
사업기간	2013. 6. 1. ~ 2014. 5. 31 (12개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	3억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명

미래형 TTMs(Thermally-Tailored Materials) 기술개발

개요 및 필요성

o 최근 고집도, 고속, 고출력 전자 및 조명 제품의 열 발생 문제는 부품의 수명 및 신뢰성에 매우 중요한 이슈로 주목받고 있음

o 이에 다양한 고열전도 히트싱크, 히트스프레더 부품소재에 대한 기술개발이 이루어지고 있으나, 현재 사용되고 있는 금속소재의 열전도도는 한계가 있는 실정임

o 탄소계 소재(Diamond, CNT, CNF, Graphene)는 상용 방열소재로 사용되는 금속소재에 비하여 월등히 높은 열전도도를 가지며 효과적인 열방출에 유용할 것으로 기대되나, 아직까지 핵심부품화에 대한 기술은 대면적화에 대한 한계성으로 인해 사업화 실적이 부진한 실정임

* 원천소재 개발의 어려움으로 국내기술개발이 탄력을 받지 못하는 상황에서, 기술료 사업 등 정부주도의 사업을 통해 기반기술을 개발·적용하여 국내 산업기반 육성에 기여할 필요

구 분	금속소재		탄소계소재
	알루미늄	구리	다이아몬드	플러렌	탄소나노튜브	그래핀
열전도도 (W/m·K)	226	395	~2,000	0.4	3,000~6,600	3,000~5,000

o 금속-탄소계 소재 복합화(Metal-Carbon base-Composites, MCC 혹은 Metal-Carbon base-Laminate, MCL) 기술은 이러한 문제를 해결할 수 있는 핵심기술이며, 다만 그 방법에 있어서 핵심부품에 대한 다양한 접근법(전통 물리야금, 분말야금, 표면코팅 등)과 융합이 요구됨

o 정부주도의 R&D재투자 사업을 통한 고방열소재, 공정 및 시제품기술개발로 기술혁신의 기반구조를 구축하여 핵심소재 전문중소기업 육성 가능

사업목표

o 물리적/화학적 분말코팅 및 분말합성을 통한 고열전도 MCC 핵심소재·부품화 기술 개발

o 표면처리 기술 최적화를 통한 MCL 핵심소재 부품화 기술 개발

o MCC/MCL 핵심소재의 기업연계형 부품화 및 열전도도 정밀 특성평가 기술 개발

사업내용
(Spec. 포함)

o 물리적/화학적 분말코팅 및 분말합성을 통한 고열전도 MCC 핵심소재·부품화 기술 개발

- 물리적/화학적 방법을 이용한 금속분말의 탄소계소재 코팅 및 합성 소재 개발

- 코팅 및 합성분말 소재의 부품화(Disk) 기술개발

- 부품별 최적 공정 설계기술 개발

o 표면처리 공정기술을 통한 MCL 핵심소재 부품화 기술 개발

- CVD를 이용한 다이아몬드 입자, Diamond Like Carbon(DLC), 탄소나노튜브(CNT), 탄소나노섬유(CNF)의 열전도 특성 평가기술 확립

o MCC/MCL 핵심소재의 기업연계형 부품화 및 열전도도 정밀 특성평가 기술 개발

- 기업연계형 Thermal Package부품 공정기술구축

- 제품디자인/소재별 열전도도 특성 DB구축

주요결과물

o 400 W/m·K 이상의 열전도도를 가지는 MCC/MCL 부품소재 및 모듈

o MCC/MCL의 디자인별 열전도도 DB

o 기업연계형 시제품 제작

사업기간

2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)

주관기관 유형

제한없음

출연금규모

9억원 이내

기술료 징수여부

징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	저급원료를 활용한 이차전지용 음극재 소재·공정기술 개발
개요 및 필요성	o 탄소기반의 C-소재는 우수한 전기적, 물리․화학적, 기계적 특성으로 기존 산업분야의 기술적 한계의 극복 가능성 및 높은 부가가치 등으로 미래성장 잠재력이 매우 높은21세기 부품·소재로 부각되고 있으며, 세계적으로 완제품의 조립생산 능력이 평준화되면서 C-소재 부품·소재산업이 국가경쟁력의 핵심요인으로 등장하고 있음 o 우리나라에서는 PFO(pyrolyzed fuel oil)와 콜타르를 (저급)연료유, 아스팔트, 타이어 등 범용제품 생산에만 사용하고 있으며, 특히, 콜타르의 경우 국내 생산양의 28%를 일본에 수출하고, 전극봉과 (이차전지) 음극재로 가공되어 국내에 재수입되는 상황임 o 현재, 기술적 우위를 가지고 있는 국가들(美․日․獨)은 C-소재 개발 기술이 외국에 유출되지 않도록 철저하게 기술장벽을 구축하고 R&D 협력 등을 회피하며 일부 제품에 대해서만 상용화하고 있는 실정임 o 이에 C-소재의 중간핵심원료 제조기술 개발을 위해 저급 원료의 정제기술, 흑연화 열처리(3000℃)기술 및 정량분석기술 등을 토대로 이차전극용 음극재를 비롯한 상용제품 개발을 위한 소재기술 개발이 필요함
사업목표	o PFO에서 제조되는 석유계 핏치를 이용한 이차전지용 음극재 소재·공정기술 개발 o 피치/침상코크스 제조 기술 개발을 위한 선행연구
사업내용 (Spec. 포함)	o 석유산업 공정에서 발생되는 PFO 정제기술 개발 - PFO의 성분분석(SARA) 및 분석결과의 해석 - 불순물(황, 질소, 중금속, 염, 산, 등) 제거 및 정량분석 기술 - 정제된 PFO로부터 중간원료(calcined petroleum coke) 제조 최적 조건 연구 o 300-500 g/batch 급 탄소 제조 시설 확보 및 물질 제조 - 5L 급 반응기, 퍼니스 설계 및 제작 (300-500 g/batch) * 반응기 압력< 50기압, 온도 <500℃ * 흑연화 열처리 기술, 퍼니스 온도 < 3000℃, 불활성 분위기 제어 - 5L 급 반응기를 이용한 PFO 탄소 연속 제조 o PFO에서 제조되는 석유계 핏치를 이용한 이차전지 음극재 소재의 성능 평가 - 기존 PFO 탄소 기술 재 실험 및 음극 평가 (60 g/batch) - PFO 제조 최적화 조건 탐색 * 초기 효율 > 80%, 속도 > 90%, 사이클 특성 개선 * 음극특성 개선용 첨가제 개발, 반응온도, 압력, 탄화 온도, 탄화 조건 조절 * 음극용 핏치 제조 수율 > 35%
주요결과물	o 중대형 리튬이차전지 탄소계 음극재가 적용된 HEV 전지 (사양: 가역용량>300mAh/g, 초기비가역> 80%, 속도특성> 90% (2C/0.1C), 입도: D50~10μm) o 침상코크스 리튬이차전지 음극재 (사양: 가역용량>300mAh/g, 초기비가역> 80%, 밀도 >2g/ml, Lc(002) >3nm)
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	7.5억원 이내	기술료 징수여부	징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명

에너지 절전을 위한 지능형 인체감지 센서 기술개발

개요 및 필요성

o ‘11년 대규모 블랙아웃 등 비상사태 발생 및 지속적인 에너지 소비가 증가에 따라 국가적으로 전력 수급에 관한 대책 시급

- 이러한 어려움을 극복하기 위한 방안으로는 에너지의 추가 생산보다는 대대적 에너지 절약을 통한 안정적 전력수급 방안이 효과적

o 에너지 절약 방안의 일환으로 사람의 유무나 움직임을 감지하여 스스로 절전하는 에너지 절감형 제품의 적극적 도입 필요하나

- 기존 조명등에 적용된  초전형 인체감지센서*는 전량 수입에 의존하고 있으며, 사람의 움직임이 있어야 감지 가능하므로 응용범위가 한정

* 인체에서 반사되는 적외선(열)의 변화를 비접촉식으로 감지하여 인식하는 센서

o 제안하는 인체감지센서는 기존 나이트비젼(열영상카메라, 온도변화감지)의 저항형 센서(마이크로볼로미터)기술을 단소자 혹은 저급 어레이수준으로 제작함으로써

- 저가격화를 실현하여 인체감지를 통한 절전형 가전(TV, 에어컨, 전기스토브, 절전조명), 보안감시, 야간 사물인식, 모바일기기, 절전형 빌딩(지능형 공조) 등 다양한 응용분야에 적용되어 에너지 절감형 전자기기 제작 가능

- 향후 자동차의 보행자 감지 등을 통한 국민안전 등에도 적용가능

o 동 사업을 통해 고감도 저항형 인체감지센서에 대한 기반기술을 확보하고, 이를 채용한 지능형 절전 시스템을 시범 운영함으로써

- 국가차원에서의 안정적인 에너지 수급에 기여하기 위한 에너지 절약을 위한 이상적인 대체방안으로서의 기대효과를 입증하고

- 세계적으로 경쟁력 있는 부품 개발을 통해 수입대체는 물론 성장잠재력이 무한한 적외선 센서 시장 선점 가능

	<인체감지센서 시장 현황>
▶ 야노경제연구소(日) 조사결과, ’10년 일본시장 규모는 68억엔이었으며 ‘12년 Yole사(佛) 조사결과 ‘10∼’16년간 연평균 증가율은 11%로 조사 ▶ 현재 MEMS기술을 활용한 단소자, 저급어레이 저항형 감지센서는 세계적으로 아직 연구개발 초기이며 양산제품도 없는 상황

사업목표

o 지능형 가전을 위한 저항형 인체감지센서 설계 및 제작기술 개발(최소 탐지거리 5m이상, 가전 탑재 유효 탐지거리 2m이상)

- 지능형 절전시스템 시범구축을 위한 장거리 센서 모듈, 패키징 및  제어기 개발

- 센서 모듈 성능 및 신뢰성 평가 기술 개발

- 인체감지센서 적용 절전시스템의 유효성 평가

사업내용
(Spec. 포함)

o 지능형 가전을 위한 장거리 인체감지센서 설계 기술 개발

- 지능형 가전을 위한 장거리 인체감지센서 모듈 및 절전시스템 개념설계

- 장거리 인체감지센서 소형화를 위한 초저잡음 CMOS 구동회로 설계

o 인체감지센서 제작기술 개발

- 저항형 인체감지센서 제작 공정기술개발

- 단위소자 진공패키징 성능평가용 모듈개발 및 성능평가

- 절전형 가전을 위한 장거리 인체감지 센서 모듈의 시제품 제작

o 인체감지센서 모듈 패기징 기술 개발 및 신뢰성 평가 기술 개발

- 인체감지 센서 적용된 절전시스템 구축 및 최적화 운영 기술 개발

- 저항형 센서 모듈의 인체 감지 알고리즘 및 절전시스템 구축

o 정량적 목표

와이어리스 센서유닛	인체감지센서 Responsivity : 10mV/K 이상 인체감지 거리 : 최소 5m이상 인체감지 동작 속도 : 5Hz 이상 인체감지센서 DER(Detection Error Rate) : 10-3 이하
전력제어유닛	대기전력 1W 이하 (플러그인타입 )

주요결과물

o 지능형 가전을 위한 장거리 저항형 인체감지 센서소자와 모듈 개발

o 저항형 인체감지센서 제어기, 절전 시스템 구축 및 절전시스템 효율 평가 절차 확립

o 고신뢰성 진공패키징 기술 개발

o 저항형 인체감지센서의 성능, 유효성, 신뢰성, 내구성 평가방법 확립

사업기간

2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)

주관기관 유형

비영리기관

출연금규모

10억원 이내

기술료 징수여부

비징수

과제명

초고화질(UD, UHD급) 영상전송용 광전커넥션 기술개발

개요 및 필요성

o 최근 정보통신 제품의 Data Rate 증가에 따른 고속전송 요구증가로 구리배선의 EMI, Crosstalk 등의 문제로 한계에 달하고 있어 새로운 솔루션이 필요함.

o NHK(日‘)는 12년 런던올림픽에서 8K*4K영상 컨텐츠를 확보하여, 향후 고화질 TV시대를 준비하며, 소니의 경우 4K*2K용 방송용 카메라 저장솔루션에 광전커넥션 기술을 채용함.

o 디지털 TV의 고화질화에 따라 TV내부 배선에서도 UD(4K*2K, 3D, 120Hz)급은 95Gbps, UHD(8K*4K, 3D, 120Hz)급의 경우 300Gbps의 고속데이터 전송이 필요하며, Shielding, EMI 차폐 등으로 비용상승과 L/Time이 길어지는 단점을 해결할 수 있는 기술임.

o 기존의 광섬유(광케이블)를 통한 대용량 신호전송을 위한 산업용 광통신 기술은 발달했으나, 최근 디지털 영상신호의 송수신을 필요로 하는 초소형 가전용 광전커넥션의 대량생산 기술의 필요성이 증가됨.

o 단기적으로는 스마트TV용 초소형 광전송모듈의 대량생산을 위한 기반기술을 선행적으로 검증하고, 향후 장거리 고속전송이 필요한 디지털전광판, 디지털 CCTV, 전자파에 민감한 의료기기, PC, 자동차, 조선, 우주항공 등으로 지속적인 영역확대가 필요함.

사업목표

o 고화질 영상 초고속 획득/전송용 광전커넥션 기술 개발

o 광전커넥션 모듈 성능평가 및 신뢰성 평가 기반구축

o 초고화질 영상획득/전송 적용 광전커넥션의 유효성 평가

사업내용
(Spec. 포함)

o 초고화질 영상처리를 위한 신호처리 회로 개발

- 10Gbps/ch 이상 광전커넥션 신호처리 PCB 회로설계

- 10Gbps급 저전력 광구동 IC 설계 및 프로토타입 제작

o 초소형(10mm*25mm*4mm) 광전커넥션 모듈 제작기술 개발

- 초정밀 가공기술을 이용한 고신뢰성 광정렬 기술 개발

- 초소형 고속 광전커넥션 모듈 설계/제작기술 개발

* 대량양산에 적합한 구조를 도출할 것.

o 가전/방송용 광전커넥션 모듈 신뢰성 평가기반 구축

- 가전용 광전커넥션 측정 및 평가 시스템 구축

- 광전커넥션 신뢰성 및 내구성 평가항목 선정 및 평가/검증

o 고화질 Set-top Box용 광전케이블 개발

(2channel 양방향 10Gbps/ch 전송속도)

- Set-top Box 영상전송용 광전케이블 시제품 제작 및 평가

* 고객사와의 협의하여, 상용화 가능성을 고려할 것.

o 정량적 목표

광전커넥션 모듈	o 2 Channel, 양방향, 10Gbps/Ch 이상의 광구동용 칩이 내장된 커넥터형태의 모듈 o 크기 : 10(W) * 10(L) * 2(H) ㎜ o 전송 거리 : 최소 5m이상 (Plastic Fiber사용) o 동작 속도 : 10Gbps/Ch Error free
광전케이블	o 크기 : 10(W) * 25(L) * 4(H) ㎜ (커넥터 포함) o 내굴곡성 : φ2mm 이하 (케이블 외경 2mm 이하) o 동작 온도 : 90℃ 이상 o 가전제품 신뢰성 기준만족

주요결과물

o 초고화질 영상 전송 규격, 동향, 기술분석 보조서

o 양방향 10Gbps/ch 신호 전송용 초소형 광전커넥션 모듈 및 케이블

o 고화질 TV영상 전송용 시스템 Demo

o 가전/방송용 초고속 광전커넥션 모듈 신뢰성, 내구성 평가 결과 데이터

사업기간

2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)

주관기관 유형

제한없음

출연금규모

5억원 이내

기술료 징수여부

징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	고효율 병렬형 HEV 동력모니터링 및 통합제어프로세스 기술개발
개요 및 필요성	o 글로벌 환경문제 및 에너지 안보에 따른 자동차기술 패러다임의 변화에 따라 향후 전기동력 기반 자동차시장이 빠르게 확대될 전망 - 이 중 특히 하이브리드 자동차의 세계시장 점유율(2020년 약 20%)이 가장 클 것으로 예측됨 (Boston Consulting Group, 2009) o 이에 따라 하이브리드 자동차 동력시스템 중 가장 보편적으로 보급되어 있는 병렬형 HEV동력시스템에 대해 동력원별 동력전달 프로세스를 차량 주행모드에 따라 최적화하기 위해, 핵심 기술개발 및 분석 평가를 위한 기반을 구축하고자 함 - 병렬형 HEV의 하이브리드 동력계통에 대한 동력진단 H/W 및 PC기반 동력모니터링 분석기술을 확보하여 하이브리드 동력에 대한 최적 통합 제어기술 개발의 기초자료로 활용
사업목표	o 병렬형 HEV 동력메커니즘 및 모니터링 분석체계 구축 o 병렬형 HEV 동력전달시스템 핵심모듈 및 제어기술 개발
사업내용 (Spec. 포함)	o 병렬형 HEV 동력계통 모니터링 시스템 개발 - HEV용 엔진/전기모터 동력전달시스템 모니터링 설계 및 제작 - HEV차량 대상 하이브리드 동력진단 H/W 구축 o 병렬형 HEV 구동 및 동력전달 특성 분석 - HEV 시스템내 기계 및 전기적 에너지 전달과정 분석 (변속 특성 포함) - HEV차량 적용 센서 및 동력계측 (ECU신호 계측제어 연동) - HEV용 유압시스템 AMESim 평가 및 HEV용 엔진/전기모터 동력분배 분석 - HEV 전용엔진 열유동사이클 특성에 따른 동력성능 평가 - HEV용 전력변환 제어 특성 분석 o 병렬형 HEV 동력시스템 해석기반 구축 - 병렬형 HEV 동력제어 기계-전기 파워트레인 모듈 최적화 (AMESim 연동 HEV full-circuit Simulation) o 병렬형 HEV 동력메커니즘 해석프로세스 기술개발 - 병렬형 HEV 동력시스템 operating strategy별 모델링 - 병렬형 하이브리드 동력특성변화에 따른 HEV 구동특성 해석
주요결과물	o 병렬형 HEV 동력계통 모니터링시스템 (엔진/모터 및 배터리시스템 모듈 포함) o 병렬형 HEV 통합시뮬레이션 알고리즘 및 동력 제어 알고리즘 o HEV 주행성능 및 연료/전기소비 특성 시뮬레이션 데이터
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	3.4억원 이내	기술료 징수여부	징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	제주도 내 전기차 사업촉진을 위한 운영시스템 및 충전인프라 구축
개요 및 필요성	o 현재 제주도에는 산업부의 스마트그리드 실증사업(’09.12∼’13. 5) 및 환경부의 공공기관 보급사업의 일환으로 총 371대의 전기차 충전기가 운영중임 o 다만, 현재 충전기 운영 사업자별 상이한 사용자 인증체계를 사용함에 따라 일원화된 서비스 제공에 한계가 있으며, 기 투자된 인프라의 효율적 사용에 제약이 있는 상황 o ‘누구나 쉽게 이용가능한’ 충전인프라 환경을 제공하기 위한 충전서비스 이용관련 프로세스 정비, 사업자간 서비스 호환제공 등이 가능한 충전인프라 통합 운영시스템을 구축하여, 제주 및 여타 지역에서도 전기차 이용 확대 도모
사업목표	o 충전사업자간 상호운용성 확보를 위한 충전인프라관련 종합지원시스템 개발 o 제주도내 전기차 이용자가 충전사업자로부터 보편적 충전서비스를 받을 수 있도록 충전서비스 프로세스 정비 및 충전소 운영시스템간 연계 추진 o 여타 지역에서도 활용가능하도록 충전인프라 구축 및 운영 관련 표준모델 제시
사업내용 (Spec. 포함)	o 보편적 충전서비스 제공을 위한 충전소운영 종합지원시스템 개발 - 충전서비스 모델 및 프로세스 표준화 - 충전인프라 운영정보 유통체계 개발 - 회원·결제·과금·서비스 제공정보 유통체계 개발 - 충전인프라 운영정보 및 회원정보 등 정보표준화 추진 - 상호운영성 구현을 위한 종합지원 시스템 개발 - 종합지원시스템-충전사업자용 운영시스템간 연계I/F 개발 o 제주도내 민간·공공기관 충전인프라 대상 상호운영성 확보 시범운영 - 종합지원시스템-충전사업자용 운영시스템간 연계모듈 개발 및 연계 운영 - 충전소 운영정보 등 공익정보 제공서비스 시행 o 전기차 확대대비 충전인프라 구축 및 운영모델 개발·제시 - 민간사업자 충전시장 진출대비 충전운영시스템 개발 기준(안) 제공
주요결과물	o 충전인프라 상호호환성을 위한 충전인프라 종합지원시스템 o 민간/공공충전소와 종합지원시스템간 연계 인터페이스 모듈 o 충전소 운영시스템간 연계 표준프로토콜 표준화 데이터 및 표준 서비스 모델
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	5억원 이내	기술료 징수여부	징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	조선해양 분야 국제기구 대응을 위한 이슈 발굴 및 연구
개요 및 필요성	o 우리 조선업계는 유럽·일본 등 조선 선진국들이 국제해사기구(IMO) 등 각급 국제기구를 통해 제정·개정한 환경·안전 규제와 표준을 수용하는 상황임 - 유럽의 경우 유로국가간의 공동연구 등을 통하여 취득한 기술적인 내용 등을 기반으로 의제 문서를 제출하고 있음 - 일본의 경우 조선해양 분야의 폭넓은 연구와 실무 등에서 도출되는 결과를 활용하여 자국산업에 이익이 되도록 산학연관이 합동으로 적극 대응 중 o 국제기구 선진참여국들의 선도적인 의제제안과 규정화 주도로 해당규정 제정에 후발국의 참여가 거의 불가능한 실정임 o 따라서 후속 대응 및 관련 기술에 응용이 뒤처지게 됨으로서 원천기술과 핵심기자재산업의 발전이 저해되어 우리나라 조선해양산업이 한 단계 더 성장하는데 한계로 작용하고 있음 o 향후 국제규정화 될 것으로 예상되고 있는 주요 이슈들은 실제 규정에 적용될 시 국내 산업에 미치는 영향이 크므로 선제대응이 시급하여 이에 대한 기초연구 및 대책 마련이 필요함
사업목표	o 국제이슈로 부각되고 있는 기술에 대한 연구를 수행하고 이에 대한 대처 방안을 마련함으로써, 세계 조선해양 신성장동력산업에 주도적으로 참여할 수 있는 기반을 마련함. o 향후 미래기술을 선도할 주요 이슈의 발굴과 병행하여 의제에 대한 기초 탐색연구를 수행하고, 이를 기반으로 우리나라의 입장을 국제규정에 반영함으로써 미래기술에 대한 세계시장의 선점하고자 함. o 주요 이슈 세부 과제(10개 내외)의 기초탐색 연구기술에 대한 공청회 등을 통해 성과 확산을 도모함.
사업내용 (Spec. 포함)	o 세계 조선해양기술 주요 이슈 발굴 기획 - 산학연관 전문가 약 30명의 기획위원회 및 network 구성 - 기초연구 대상의 주요 이슈 발굴 - 기술내용 및 파급 효과 분석 o 국제 기구 주요 이슈에 대한 기초 탐색 연구 대상 후보군 도출 및 기초 연구 - 국제 기구(IMO)의 최근 동향 분석 - 선박 운항 안전성 향상 및 친환경 선박 기술 동향 분석(예: e-navigation 융합 기술 동향) - 대형 해양구조물 기술 동향 분석 - 기술 표준화 현황 분석 - 조선해양 HSE(Health, Safety, Environment) 관련 국제규정에 대한 기초연구 등 o 도출된 주요 이슈에 대한 공청회 등 연구 성과 분석 및 기획
주요결과물	o 세계 조선해양기술 연구 대상 주요 이슈 선정에 대한 기획 보고서 o 주요 이슈별 연구 보고서(산업체 활용 방안 및 국제기구 대처 방안 포함) o 공청회 등을 통해 제기된 주요 이슈별 연구 내용에 대한 설문조사 분석보고서
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리 기관
출연금규모	5억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	심해천연자원 이송용 파이프라인 다상유동 모니터링을 위한 고압 Probe 개발 및 시스템 구축
개요 및 필요성	o 육상자원의 고갈과 세계 에너지수요 증가로 인해 해양플랜트 산업의 규모는 지속적인 증가가 예상되며(Douglas Westwood & World Wind Energy Report, 2010년), 특히 심해저 생산플랜트 분야의 성장성이 가장 큰 것으로 평가됨 (산업원천기술로드맵-조선해양분야, 2009년) o 현재 국내 기자재 기업이 해양플랜트 시장에 진입한 사례는 전무한 실정으로, 관련 시장에 진입하기 위해서는 해외 선진연구기관에서도 보유하고 있지 않는 고부가가치 심해용 설비 관련 핵심 소품종기술의 개발 및 선점이 필요함 o 심해 (고압 ‧ 저온용) 파이프라인 내의 다성분계 유체의 정성 및 정량분석을 위한 Probe 및 이를 이용한 모니터링 기술 개발을 통한 핵심원천기술을 확보 및 관련시장 기술 선점 필요 o 해외 해양플랜트 선진연구기관(노르웨이 SINTEF, 호주 CSIRO)에서도 관련 모니터링 연구의 중요성을 인식하고 있으며 이를 위한 기술개발을 시도 중임 o 실시간으로 광학적 신호 분석을 통해 파이프라인 내부 유동체의 성분의 정성 및 정량을 분석하는 것으로 향후 심해용 해양플랜트 핵심기술로 부상될 전망임 (현재는 사전 예방 기술에만 의존)
사업목표	o 심해용 해양플랜트 다상유동 (다성분계) 유체의 실시간 모니터링을 위한 고압 ‧ 저온용 Probe 시스템 개발 (정밀가공/고압밀폐기술/광학해상도 향상기술 접목) o 심해 환경(고압 ‧ 저온)에 설치된 파이프라인 내에서 주로 발생하는 가스하이드레이트 형성에 의한 플러깅에 대한 실시간 모니터링 기술 개발 o 파이프라인 내 안정적인 유동 확보를 위한 플러깅 억제 적용 연구
사업내용 (Spec. 포함)	o 심해용 해양플랜트의 다상유동 다성분계의 실시간 모니터링을 위한 고압 ‧ 저온용 Probe 개발 - 다양한 온도범위(-20 ~ 50℃)에서 운용 가능한 Probe 개발 - 고압 및 다양한 압력조건(1 ~ 100bar)에서 운용 가능한 Probe 개발 (고압 파이프-Probe 결합구조 개발) - 고내식성, 내압성 재료 및 형상 설계 기술 개발 - 고압 환경 하의 측정 성능향상을 위한 Probe 초정밀 가공기술 ( > 1 ㎛, Ra) 개발 - 심해 장시간 부식/고압 환경대응 밀폐신뢰성 향상 기술 개발 - 측정광원의 색수차제거 및 해상도 향상을 위한 광학렌즈 설계 및 제작 o 심해환경(고압 ‧ 저온) 적용 실시간 모니터링 기술 개발 - 유동이 있는 삼성분계 이상의 다성분계 유체의 실시간 정성 및 정량 분석 기술 개발(삼성분계 분석시 정량 오차 범위 1% 이내) - 심해 파이프라인의 플러깅을 유발하는 가스하이드레이트 형성속도, Structure 구조, 객체가스 종류 등을 실시간으로 분석하는 모니터링 기술 개발 o Probe를 활용한 파이프라인내의 모니터링 시스템 적용 방법 제시 - 파이프라인 내 안정적인 유동 확보를 위한 플러깅 억제 기법 연구 - 심해설비(파이프, Riser 등)의 모니터링 시스템 설치‧운용 방법 개발
주요결과물	o 고압‧저온 다상유동 다성분계 모니터링용 Probe 몸체 및 렌즈 o 고압‧저온 환경에서의 다상유동 다성분계의 실시간 분석 기법 개발 o 다상유동 다성분계의 실시간 모니터링 원천기술 확보 (국제특허 출원 2건)
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	8억원 이내	기술료 징수여부	징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	해양플랜트 통합자동화시스템(IAS) 성능검증 통합솔루션개발
개요 및 필요성	o 해양플랜트용 기자재는 플랜트 제조원가의 50%를 차지하고 있으나 기술력 및 정보부족으로 기자재업체의 기술자립도가 낮은 상황 (국산화율이 22%에 불과) - 선진국은 건조보다 기자재, 엔지니어링, 설치, 시운전, 유지보수 등 고부가가치 기술집중형 시장에 치중하고 있으며 높은 진입장벽 형성 o 해양플랜트의 IAS 성능검증은 권고에서 필수로 전환될 것으로 전망되어 기자재 개발 및 핵심기술 보유가 매우 시급 - IAS(Integrated Automation System)는 해양플랜트 선체의 주요 컨트롤을 담당하는 집적화 제어시스템으로 안전, 운항, 제어 등을 총괄하는 시스템 o 해외선진국은 HILS를 활용한 Inspection시 기술력을 확보한 우호적 기업을 추천하여 기자재 시장을 독과점 하므로 이에 대비하는 국내 자체기술력 확보 필요 - HILS(Hardware In Loop System)는 IAS의 성능검증 및 테스트를 위한 시스템으로 현재 노르웨이의 콩스버그사가 전 세계 시장을 독점 o 해양플랜트 구조물 및 기자재에 대한 HILS적용을 위한 다양한 형상모델 확보 필요 - 구축된 디지털모델은 HILS를 비롯한 다양한 해양플랜트 설계 및 검증 분야에서 확대 적용
사업목표	o 해양플랜트 핵심 기자재 개발을 통한 시운전, 설치, 유지보수 등의 고부가가치 시장진출 및 기자재 국산화율 향상 o 고부가가치 Commissioning(시운전, 설치, 유지보수)시장 진출을 위한 핵심기자재 국산화 및 기술개발 o 해양플랜트를 구성하는 선체, 구조, 배관 등 주요 기자재에 대한 전산기술 및 정보 확보로 시장주도권 확보
사업내용 (Spec. 포함)	o 해양플랜트용 HILS (Hardware In Loop System) 개발 - DPS(Dynamic Positioning System)의 수학적 모델링 및 선형화 모델링 - 해양플랜트․관련 설비 분석․모델링․시뮬레이터 개발 - DPS 컨트롤 시스템과의 선형 제어기간의 루프 인터페이스 개발 - 성능검증시스템 구축 o 해양플랜트 구조물 및 장비의 모델 라이브러리 구축 - 해양플랜트에 탑재되는 각종 장비와 설계정보로부터 생성되는 선종별 모델 라이브러리 개발․구축 - FPSO, 드릴쉽, 잭업 및 해당 구조물의 주요 기자재에 대한 모델 제작 - 해양구조물의 기하학적 전산모델 개발 - 기본 및 변형 모델에 대한 3차원 렌더링 - 스테레오가시화기법 활용하여 실물 스케일의 모델링 및 가시화 기능 제공 - 국제 기술협력 및 해외 선진기술 정보수집
주요결과물	o HILS(Harware In Loop System) o 주요 해양플랜트 구조물 및 장비 전산화된 기하학적모델 o 기하학적모델링 및 모델변경을 위한 설계시스템 (3차원 스테레오 가시화 기능 포함) o 기학적모델과 HILS 연동 구현
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	12.7억원 이내	기술료 징수여부	징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	석유․가스 지하저장시설 설계․운영 기술개발
개요 및 필요성	o 세계 에너지 수요의 지속적인 증가 및 수급 불안정성의 확대로 석유․가스 자원의 비축 중요성은 증가하고 있음 o 이에 따라 석유·가스 지하저장시설의 해외 건설시장이 확대되어 국내기업들이 인도, 싱가포르 등의 건설공사에 참여하고 있으며, 한국석유공사는 베트남 등 동남아국가들로부터 기술자문 및 운영사업의 참여를 제안 받고 있음 o 그러나, 핵심 설계기준 및 자문분야는 Geostock사(프랑스)가 세계시장을 독점하고 있어 국내기업들은 해외 지하저장시설의 건설공사에 참여하고 있음에도 불구하고 설계, 기술자문 등 고부가가치 핵심사업에는 참여하지 못하고 있는 상황임 o 이에, 우리 기업들이 기술경쟁력을 확보하여 해외 신흥시장에 진출하고 시장점유율을 확대하기 위해서는 세계적인 수준인 지하저장시설의 건설 및 운영경험을 토대로 설계분야의 독자적인 핵심 원천기술을 확보하여 지하저장시설의 설계 및 통합운영 기술개발이 시급함
사업목표	o 석유․가스 지하저장시설 부문의 해외시장 진출을 위한 지하저장시설의 능동형 설계기술 및 통합운영 기술개발 - 지하지장시설의 독자적인 설계 프로세스, 기준, 방법 개발 - 지하저장시설의 기밀성 통합관리기술 및 연계 통합운영시스템 개발
사업내용 (Spec. 포함)	o 부지특성 평가기술 및 설계 프로세스 표준화 - 지하공동 입지 및 기본조사 평가 기술 개발 - 지하공동 부지 지질-구조, 수리지질 특성모델 구축 표준기술 개발 - 부지특성 모델에 기초한 지하공동 기본설계 프로세스 표준화 및 지침서 o 안전하고 경제적인 기밀기준 및 설계기준 개발 - 독자적인 지하공동 기밀기준 및 지하수위 관리기준 개발 - 지하공동의 암반역학적, 수리지질학적 설계기준 개발 o 능동형 수벽시스템 설계, 평가 및 효율개선기술 - 수벽공별 주입량·주입압 제어 및 모니터링이 가능한 수벽시스템 개념 설계 - 지하수 유동 수치모델링을 통한 수벽시스템 설계 및 기밀성 평가기술 개발 - 직·간접적인 수벽시스템 진단방법 및 저하효율 복구기술 개발 o 실시간 기밀성 통합 모니터링 시스템 - 지하공동 기밀성 관련 항목 통합 모니터링 및 평가, 관리시스템 개발 o 지하저장시설 통합운영시스템 개발 - 저장시설 공정, 설비제어, 운영 등 제반분야 기밀성 연계 운영시스템 개발
주요결과물	o 부지특성 모델 구축 및 지하공동 설계 프로세스 표준지침 o 지하저장 공동 암반역학적, 수리지질학적 설계기준 o 능동형 수벽시스템 설계절차서 및 지하공동 수리안정성 평가 지침 o 수벽시스템 기능 진단평가 및 효율개선 절차서 o 실시간 기밀성 통합 모니터링 및 평가·관리시스템 o 지하저장시설 통합운영시스템
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	9.2억원 이내	기술료 징수여부	징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	나노융합제품 수요연계 제품제작 평가지원
개요 및 필요성	o 정부는 나노분야에 약 2조원을 투자, 세계 4위 수준의 기술경쟁력을 확보 하였으나 제품화·사업화 진행은 상대적으로 미흡 - 현재 나노기술이 적용된 제품은 최종단계의 제품보다는 원료를 포함한 소재·중간재 위주로 타 산업분야로의 적용확대가 필요하나, - 나노기업 대부분이 중소·벤처기업으로 나노기술 적용과정*에 R&D 역량, 자금 확보 등의 어려움으로 진입장벽 존재 * 나노기술·제품의 적용조건 분석 ➡ 시험제품 제작 ➡ 성능평가 - 이는, 우수나노기술이 시장에서 사장되는 결과를 초래하여 장기적으로 산업전체에 피해를 입혀 그간의 나노기술력 성과 퇴색우려 o 나노분야 중소기업의 우수기술·제품을 발굴하여 타 산업으로의 적용 과정에서 필요한 시험제품 제작과 성능평가 지원 필요
사업목표	o 우수 나노융합제품에 대한 시험제품 제작·성능평가 지원을 통해, 수요기업과 나노기업간의 거래를 활성화하여 나노융합분야 사업화 촉진
사업내용 (Spec. 포함)	o 시험제품 제작 지원 - 수요·공급기업간 사업화 전단계 과정에서 발생하는 시험품 제작 및 성능평가를 위해 우수 나노융합제품 10개 내외를 발굴하여 적합한 성능평가용 나노융합제품 제작 지원 · 시험제품 당 25백만원 이내 지원, 소요비용의 25% 기업부담 o 시험품 성능평가 지원 - 제작된 10개 내외의 나노융합 시험품들에 대한 최적의 성능평가 기관 연계 및 평가 지원 · 제품별로 강도, 전도성, 내구성, 내열성, 안정성 등 요구 성능별 다양한 평가 추진(총 30건 이상) · 시험품 당 20백만원 이내 지원, 소요비용의 25% 기업부담
주요결과물	o 다수의 시험품 및 정량적 성능평가서 o 우수 나노융합기업 및 스타 상품 발굴 o 수요·공급기업간 MOU(or NDA를 통한 공통개발/투자, 제품거래 등)
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	6억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	재난업무 수행을 위한 휴머노이드 로봇 기능고도화 기술개발
개요 및 필요성	o 일본 후쿠시마 원전 사고 이후 재난구조 상황에서 로봇의 역할이 증대되면서 관련 기술개발 시급 - 원전사고시 美 폭발물처리 로봇이 사람을 대신하여 주요 역할을 수행한 사례 - 美 국방성산하 첨단연구소(DARPA) 주관으로, 세계 로봇전문가들이 경쟁하는 DRC(DARPA Robotics Challenge 2012) 프로젝트 진행 중 o 전 세계 로봇인들의 최대 관심사인 ‘재난환경에서 업무 수행이 가능한 휴머노이드 로봇’ 기술 개발을 통해 한국 로봇기술의 위상 제고 기대 - 재난현장에서 활용 가능한 핵심 원천기술(보행기술, 양팔작업 등)을 확보하여 재난대응 로봇의 산업화 및 휴머노이드 로봇 플랫폼 수출에 기여 - 국내 대학, 기업, 연구소와의 공동 연구를 통해 관련 분야의 최고 기술 개발
사업목표	o 재난 환경에서 자율 이동, 이족 보행, 양손 작업 등 핵심 작업을 수행할 수 있는 휴머노이드 로봇 플랫폼 기술 개발 사업 o 다양한 재난환경 하에서 임무 수행이 가능한 기술을 개발하여 핵심 원천기술 자립화 및 국제적 기술위상 강화를 목적으로 함 - 국내 대학, 연구소 및 기업과 공동으로 휴머노이드 로봇에 기반을 둔 기술을 개발하여 기술 자립성을 확보함
사업내용 (Spec. 포함)	o 재난업무 수행을 위한 휴머노이드 로봇 플랫폼 개선 - 기본 요구기술 : 비정형 표면에서 이동, 장애물 제거, 로봇 손으로 문 열기, 계단 및 사다리 오르기, 누수 관 밸브 잠그기 등 o 재난업무 수행에 필요한 핵심 원천기술 개발을 위한 공동 연구 수행 (국내 대학, 기업, 연구소와의 공동 연구 수행) - 휴머노이드 로봇 운동 해석 및 Path Planning 기술 - 휴머노이드 로봇 자세 제어 및 보행 기술 - 휴머노이드 로봇의 외부환경 인식 및 상호제어 기술 - 휴머노이드 로봇 인공지능 기술 o 국내 기술 공유 및 확산을 위한 기술 세미나 개최
주요 결과물	o 재난업무 수행이 가능한 휴머노이드 로봇 플랫폼 o 오픈 소스 소프트웨어 플랫폼 o 개발된 플랫폼을 활용한 운동해석 및 Path Planning 기술 개발·적용 o 자세 제어 및 이동 기술 o 외부 환경 인식, 상호제어 기술 개발 및 휴머노이드 로봇에의 적용
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	6.2억원 이내	기술료 징수여부	징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	해외프로젝트 수주연계 산업기술협력
개요 및 필요성	o 우리나라가 대규모 프로젝트를 수주를 추진하거나 수주시 중동, 중앙아, 중남미 등 주요 신흥국들은 우리나라의 발달된 산업기술에 대한 높은 관심을 토대로 자국산업의 기술 역량을 제고할 수 있는 응용기술개발 및 전수에 관심 - 최근 우리나라의 중동, 동남아, 중앙아 등 신흥시장에서의 플랜트 수주가 확대됨에 따라 해당국에서의 성공적인 플랜트 수주 기회를 제고하기 위해 각국에서 필요로 하는 응용기술 개발 및 관련 노하우 전수 등 필요 o 현재 수주 또는 향후 수주가 예상되는 주요 신흥국가 관심을 가지는 응용 기술개발관련 수요를 파악해 기술테스트 및 적용기술 공동개발․전수, 우리기업을 위한 유리한 플랜트 수주 기반을 적극 조성
사업목표	o 신흥국 주요 플랜트 수주 연계 기술 수요 파악 및 공동기술개발 분야 선정 o 선정된 기술개발 분야에 대한 기술 실증화 및 테스트 수행(4개 프로젝트) o 실증화 및 실증화 테스트가 이루어진 기술분야에 대한 상용화 지원 o 기술개발 분야에 대한 우리 중견 및 중소기업의 상업적 진출기반 조성
사업내용 (Spec. 포함)	o 해외프로젝트 기술협력 조사 및 추진체계 수립 - 주요 신흥국 플랜트 수주연계 기술 협력 사업 발굴 및 협력대상 기관 선정 ․ 예시 : 인니 CNG 패키지 프로젝트↔인니 염색기계 부품관련 공동 연구 필리핀 국공립 병원 HIS시스템 구축사업↔의료전산화 ICT 시스템 테스트 - 선정기관 및 사업을 대상으로 한 기술협력 추진체계 수립(마스터플랜수립 등) o 파일럿 프로젝트 수행 - 파일럿 기술협력 분야 선정 및 시제품 개발 - 시제품 개발을 토대로 한 기술협력 실증화 테스트 - 적용기술 상용화를 위한 여건 조사 및 모델구축 o 기술상용화 지원 - 개발 기술 표준화 및 필요시 개발국내 특허 등록 추진 - 기술개발 사업성과를 공유하고 시현, 활용하기 위한 기술컨퍼런스 개최
주요결과물	o 해외프로젝트 수주연계 적용 기술 개발 마스터플랜 결과 o 플랜트수주연계형 파일럿 기술개발 및 실증화 테스트 결과 o 상용화 지원 시제품 시험, 인증 및 홍보 등 상용화 지원 성과
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	15억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	플랜트 R&D결과물 수출을 위한 해외금융 활용플랫폼 구축지원
개요 및 필요성	o 우리나라 플랜트 업계는 세계적 경쟁력을 보유하고 있으나 파이낸싱 여력과 조달능력이 상대적으로 부족하여 플랜트 금융 원활화 지원이 필요 - 특히, 대기업에 비해 중견 및 중소기업의 경우 금융 조달을 위한 구체적 노하우가 부족하고 플랜트 유형별 성격에 맞는 적합한 해외금융 활용 플랫폼 부족 ※ ‘12년에 착수 및 추진중인 ’한-중동 플랜트 펀드‘조성과 더불어 현재 싱가포르 및 ADB등 다자금융기관을 활용한 플랜트 금융 지원 노력을 전개 중 o 지금까지 추진해온 다양한 플랜트 금융 애로해소를 위한 노력(펀드조성 및 다자금융기구와의 협력네트워크)을 토대로 플랜트 유형 및 규모 등에 적합한 다양한 해외금융활용 플랫폼을 구축하고 - 해외 진출 플랜트 기업을 대상으로 한 맞춤형 플랜트 금융 지원 타당성 조사 지원 및 MDB등 국제금융기관 발주 프로젝트 수주를 위한 금융 모델구축 지원 사업 시행을 통한 실제적인 플랜트 R&D결과물 수출 기반 조성
사업목표	o 효과적인 플랜트 수주 및 이후 파이낸싱을 위한 해외금융지원 활성화 플랫폼 구축 o 중소․중견기업의 해외 플랜트 수주 애로해소를 위한 맞춤형 금융모델설계 지원 o 국제금융기관(MDB) 발주사업 중 우리기업 참여 프로젝트 파이낸싱 타당성 조사 지원
사업내용 (Spec. 포함)	o 신흥시장 플랜트 수주를 위한 해외금융 활성화 플랫폼 구축 - 플랜트 수주에 필요한 플랫폼 개념 설계 및 현황 조사 - 플랜트 유형 및 단계별로 맞춤형 해외금융 지원 모델 구축 - 플랜트 유형별 기관간 효과적 대내외 플랜트 수주 정보 전달 체계 구축 o 중소․중견기업 해외 프로젝트 수주관련 금융모델 구축 지원 - 중소 및 중견기업 수주 대상 플랜트 프로젝트 파이낸싱 프로세스 설계 - 파이낸싱 설계에 따른 효과적인 파이낸싱 방법론 조사 - 방법론을 토대로 수주대상 플랜트 프로젝트에 대한 최적의 금융조달방안 수립 o 국제금융기구(MDB) 발주 및 연계 추진사업에 대한 맞춤형 금융조달 모델 구축 - 우리기업의 국제금융기구 발주 사업 추진 대상 프로젝트 선별 - 선별된 프로젝트에 대한 맞춤형 금융조달 및 타당성 조사 지원
주요결과물	o 신흥시장 플랜트 수주를 위한 해외 금융 활성화 플랫폼 모델 설계 보고서 o 중소․중견 기업 수주대상 프로젝트에 대한 금융모델 설계보고서 o 국제금융기구(MDB) 수주대상 프로젝트에 대한 파이낸싱 기술타당성 분석보고서
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	2.5억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	중소 팹리스기업의 중국 진출을 위한 한-중 SoC 협력
개요 및 필요성	o 중국 반도체 시장은 ‘01년 이후 연 평균 25%이상 성장하여, 세계 반도체 수요의 44%(’12년)를 차지하는 최대 반도체 시장 - 국내 팹리스 기업의 경험과 기술력을 활용, 중국 수요기업과 협업하여 현지화된 기술로 middle-end 시장 선점이 필요 o 중국 SoC 시장에 진입하기 위해서는 중국 정부, 수요기업과 네트워크 구축을 통한 현지 맞춤형 지원이 필요함 - 국내 중소기업은 중국 시장에 대한 정보력과 네트워크가 취약하여 단독으로 중국시장 진출이 어려운 상황
사업목표	o 국내 중소 팹리스의 중국시장 진출 지원을 통한 시장 확대 및 글로벌 팹리스 육성 - 중국 수요업체와 공동으로 중국향 솔루션 개발, 마케팅 및 기술지원 등을 통해 국내 중소 팹리스업체들에 대한 신시장 창출에 기여
사업내용 (Spec.포함)	o 한․중 SoC 공동 R&D - 중국시장 맞춤형 기술개발을 위해 국내 중소 팹리스기업과 중국 수요기업 간의 공동 기술개발 및 사업화 지원 - 중국의 시스템반도체 기업(또는 연구소·대학)과 원천기술 확보를 위한 공동 R&D 과제 추진 o 국내 팹리스의 중국 진출을 위한 기술·마케팅 지원 - FAE(Field Application Engineer) 및 마케터를 상주시켜 중국 수요기업에 대한 상시적인 지원체계 구축 - 공동연구 인프라 구축 및 연구개발 결과물 사업화를 위한 성능평가 테스트환경 구축 - 중국 수요기업 대상 마케팅 지원 및 SoC 관련 전시회 지원 등을 통해 공동 연구과제의 사업화 촉진 - 중국 시장 및 업체동향 정보 제공 o ‘한-중 SoC포럼’ 추진 등 산학연 협력 활성화 - 한-중 양국간 공동 R&D 및 사업화를 통해서 형성된 성과를 기반으로 SoC분야 협력증진을 위한 ‘한-중 SoC포럼' 추진
주요결과물	o 중국 수요기업 맞춤형 연구과제 성과물 o 중국 시장 진출을 통한 국내 팹리스 업체의 매출 o 한-중 반도체분야 산․학․연 연구개발, 사업화, 기술 정보교류 등 협력분야 확산
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	19억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	에너지 절감형 GaN 전력반도체 국제공동 기술개발
개요 및 필요성	o GaN 전력소자는 높은 항복전압, 고전자이동도 및 우수한 내열특성을 갖는 차세대 반도체로 초고주파 전력소자 및 에너지 절감형 전력 제어/변환 소자로 활용될 수 있어 미국, 유럽 등 선진국에서 국가 주도적으로 개발하는 분야임 o 국내 GaN 소재/에피 기술은 일반적인 구조를 이용한 상용화 기술 위주로 개발되어 원천성 있는 에피 구조 개발을 위해서는 해외 선진기관과의 공동연구를 통하여 기술을 습득하고 국산화하는 것이 필요함 o GaN 전력반도체는 전력변환효율이 높아 IT산업, 신재생 에너지 산업에 접목되는 핵심 부품기술로서 에너지 절약을 통한 친환경 기반의 차세대 핵심 부품산업임 o 국내 GaN 초고주파 전력소자는 그간 모듈, 시스템 연구 위주로 진행되었으며 상대적으로 소재, 소자 등의 원천연구가 취약한 실정임
사업목표	o 고효율 GaN 전력소자 기반 구축을 위한 에피소재 원천 기술 개발 o In-house 에피소재기반의 에너지 절감형 GaN 전력반도체 개발 o In-house 에피소재기반의 Ku-band GaN 전력소자 개발
사업내용 (Spec. 포함)	o GaN 전력반도체 에피소재 기술 개발 (국제공동연구) ▪ Si 및 SiC 기판을 이용한 GaN template 에피기술 - 저결함 GaN 성장을 위한 Al(Ga)N 에피기술 개발 - crack/strain 제어를 위한 transition layer 핵심기술 개발 - Resistivity ( >106 Ωcm ) ▪ AlGaN/GaN FET 에피기술 - GaN template를 이용한 AlGaN/GaN 에피구조 설계 및 성장기술 개발 - 2-DEG 특성 : Density ( > 1×1013/cm2 ), Mobility ( > 1,200cm2/Vs ) o In-house 에피소재기반 1,200V급 GaN 전력반도체 개발을 위한 핵심소자 설계/공정기술 개발 ▪ 600V급 normally-off FET 개발 - 누설전류 감소를 위한 isolation/passivation 구조설계 및 공정기술 개발 - 임계전압(Vth): > 3.0V, 순방향항복전압(BVF): > 600V ▪ 600V급 쇼트키장벽 다이오드 (SBD) 개발 - 고전류/고전압용 SBD 소자구조 및 공정기술 개발 - 순방향전압강하(VF): < 1.2V, 역방향항복전압(BVR): > 600V o In-house 에피소재기반 Ku-band GaN 전력소자 설계/공정기술 개발 ▪ GaN 전력소자 핵심공정기술 개발 - 0.15um GaN FET 단위소자 설계 및 공정 개발 ▪ Ku-band GaN 전력소자 개발 - 출력전력(Pout:): > 5 Watt, 전력부가효율(PAE): > 30%
주요결과물	o GaN template 에피웨이퍼 o 600V급 GaN normally-off FET o 600V급 GaN 쇼트키장벽 다이오드 (SBD) o 5 Watt급 Ku-band GaN 전력소자
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	10억원 이내	기술료 징수여부	징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	초고속 주문형 광전자집적회로(ASPIC) 기술개발
개요 및 필요성	o 최근 스마트폰, 스마트TV, 클라우드 컴퓨팅 등의 보급으로 고속 데이터에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며, 이를 극복하기 위한 기술적 대안으로 광전송기술이 유력하게 제시되고 있음 o 현재 국내 관련 중소·중견기업들은 정밀 어셈블리 기술을 바탕으로 광모듈을 생산 및 판매하여 수출 위주의 매출을 올리고 있으나, 핵심 광소자와 구동회로는 대부분 수입에 의존하고 있는 실정임 o 기존 화합물반도체로 제작되었던 광커플러, 광도파로, 광변조기, 광검출기, 광구동회로 등을 하나의 실리콘 기판위에 구현할 수 있는 새로운 패러다임의 광-반도체 기술이 전 세계적으로 주목받고 있음 o 이러한 실리콘기반의 ASPIC 기술은 정부의 범부처 IT 혁신사업인 ‘기가코리아’의 4대 기술영역 중 단말/하드웨어 분야와 네트워크 분야에 활용할 수 있는 핵심기술로 적극적인 지원이 필요함 * ASPIC : Application-Specific Photonic Integrated Circuit
사업목표	o 최종목표: 초고속 주문형광전자집적회로 기술 개발 o 하나의 실리콘 기판위에 모든 광소자 및 광구동회로를 집적화할 수 있는 공정기술을 이용한 초고속 ASPIC 설계기술을 개발하고, 이를 통해 다양한 광전송 응용분야에 필요한 효용성 높은 ASPIC 응용 플랫폼 기술 개발 o 주문형광전자집적회로 설계기술 개발을 통해 국내 광전송 관련 기업들의 광 집적회로 R&D에 대한 청사진을 제시
사업내용 (Spec. 포함)	o 초고속 ASPIC 설계 기술 개발 1) 실리콘-포토닉스 파운드리 분석을 통한 광소자 모델링 2) 실리콘 기반의 광소자 및 구동회로 집적화 및 설계 방법 연구 광소자, 광변조기를 단일 실리콘 기판위에 구동회로와 원칩(One-chip)화 연구 기능블록 (Clock/Data Recovery, Serializer, Deserializer) 개발 3) 25Gb/s급 ASPIC 선행연구 광커플러, 광도파로, 광변조기, 광검출기 연구 개발 등화기, Pre-Emphasis, 실리콘-포토닉스 공정의 대역폭 한계 분석 o 초고속 ASPIC 응용 플랫폼 (4종) 기술 개발 1) *MOST용 광 트랜시버 표준화 ASPIC 개발, 신뢰성평가 전송속도: 250Mb/s ~ 1Mb/s, 광 수신감도: -16dBm (BER=10-12) 2) HD 전송용 직렬화 트랜시버 ASPIC 및 IP 개발, 영상전송검증 전송속도: 6.24Gb/s (1-채널), 광 수신감도: -10dBm (BER=10-9) 3) HD 전송용 트랜시버 표준화 ASPIC 및 IP 개발, 신뢰성평가 전송속도: 1.65Gb/s (4-채널), 광 수신감도: -10dBm (BER=10-9) 4) 데이터센터 백본망을 위한 트랜시버 ASPIC 및 IP 개발, 광전 데이터 전송 평가 전송속도: 5Gb/s (4-채널), 광 수신감도: -12dBm (BER=10-12) * MOST : Multimedia Oriented Systems Transport
주요결과물	o 실리콘기반 초고속 ASPIC (광소자/구동회로 원칩화) o MOST용 광 트랜시버 ASPIC (250Mb/s) o HD 전송용 직렬화 트랜시버 ASPIC 및 IP (6.24Gb/s) o HD 전송용 트랜시버 표준화 ASPIC 및 IP (1.65Gb/s × 4Ch) o 데이터센터 백본망을 위한 트랜시버 ASPIC 및 IP (5Gb/s × 4Ch)
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	10억원 이내	기술료 징수여부	징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	웨이퍼레벨 이종 IC 집적 기술 및 응용제품 개발
개요 및 필요성	o 짧은 life cycle 특성과 제품가격의 급격한 하락 특성을 갖는 최근의 전자부품의 특성상 모든 회로를 SOC기술을 이용한 집적화 보다는 기존의 IC들을 조합하여, cost 및 time to market에 효과적인 이종 device integration 기술에 대한 많은 관심이 집중 되고 있음. o 기존의 모듈 레벨에서의 집적화 형태에서 벗어나 미세 배선, TSV(Through Silicon Via), IPD(Integrated Passive Device) 등을 포함하는 Silicon wafer 기반의 반도체 시스템 IC Integration 기술은 이러한 시장의 요구에 적극 대응이 가능한 방안으로 평가 되고 있음. o 따라서 RF 회로, sensor 및 통신 분야를 기반으로 하는 시스템 IC 산업에서 기존 SOC 기술의 집적도 한계 문제를 극복하고, 차별화된 국내 시스템 반도체 산업의 경쟁력 확보를 위해 Si 기판을 활용한 웨이퍼레벨 IC 집적에 대한 기술 개발이 요구됨.
사업목표	o 효과적인 이종 Device integration을 위하여 미세라인, TSV , IPD 가 결합된 Silicon 기반 이종 device IC 재배열 기술을 개발 하고, 이를 활용하여 제조 수율 및 특성이 향상된 가격 경쟁력을 갖는 GaN hybrid MMIC 및 RF front-end module 설계 및 제조 기술을 개발함.
사업내용 (Spec. 포함)	□(공정기술 개발) 웨이퍼레벨 이종 IC 집적 공정 기술 개발 o IPD(Integrated passive Device) 및 low-loss TSV 집적 Si-기판 공정 기술 개발 - 박막 공정을 이용한 고품질 Integrated passive소자(R, L, C 수동소자)기술 개발 - Low-loss through Si via 및 thermal via 형성 기술 개발 o Silicon Cavity를 활용한 IC 내장 기술 개발 - Low Profile 구현을 위한 IC 내장 Silicon Cavity 공정 기술 개발 - IC 내장된 wafer의 back grinding 및 copper 방열구조 형성 기술 개발 □(응용제품기술) Si-wafer 레벨 이종 IC 재배열 기반 hybrid MMIC 기술 개발 - GaN power T/R cell에 대한 등가 model 추출 및 power matching 기술 개발 - Hybrid 구조의 MMIC 설계 및 측정 기술 개발 - Hybrid MMIC 방열 해석 및 package 최적화 기술 개발 □(응용제품기술)Si-wafer 레벨 이종 IC 재배열 기반 무선 통신용 RF front-end module 개발 - IPD(Integrated passive Device)기반 근거리 무선 통신용 BPF, Balun, LPF 구현 - Switch, LNA, PA 등의 이종 IC 및 IPD 집적 근거리 무선 통신용 일체형 RF front-end module 개발
주요결과물	o 이종 Device 집적 Hybrid MMIC 기술. o low-loss TSV 및 signal transition 기술. o GaN 기반 4W 급 hybrid MMIC power amplifier module. o BPF, Balun 등의 IPD 및 이종 IC 집적 일체형 IC-level RF front-end module.
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	8억원 이내	기술료 징수여부	징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	차량 통신용 LIN(Local Interconnect Network) 반도체 국산화 기술개발
개요 및 필요성	o 자동차의 IT화가 급진전됨에 따라, 자동차내 전자기기 및 그 핵심부품인 반도체의 수요가 빠른 속도로 증가하고 있음 o 다수의 자동차용 전자기기가 국내에서 개발 및 생산되고 있는 반면, 그 핵심부품인 반도체는 대부분 수입에 의존하고 있기 때문에, 향후 자동차 산업 경쟁력 확보 및 기술종속 탈피를 위해 국산화 추진이 시급함 o 자동차내 부품간 통신은 LIN, CAN, FlexLay 및 Ethernet과 같은 표준화된 방식들이 도입되어 적용되고 있으며, 그 중 LIN은 지난 10여년동안 version 2.2A까지 발전되어오면서 차량용 네트워크에 광범위하게 사용되어지고 있음 - LIN관련 부품의 소요가 많음에도 불구하고, 국내에서는 해당 제품의 반도체 개발 및 생산 환경 구축 미비로 인해 직접 개발 및 양산된 사례가 없음 o 자동차용 반도체는 일반 소비재 제품과 달리 국제적으로 공인된 평가 및 신뢰성 시험이 요구되어 지기 때문에, LIN 트랜시버 IC와 같은 차량용 고신뢰성 아날로그 반도체에 대한 국제 공인 품질기준을 만족하는 개발 및 검증 환경 구축이 시급함
사업목표	o 최신 LIN 표준(LIN 2.0, 2.1, 2.2A 호환)및 SAE J2602 사양 만족 트랜시버 IC 개발 - 자동차반도체품질기준(AEC-Q100)을 만족하는 LIN 트랜시버 IC 개발 - 사양 만족 여부 확인 위한 검증 환경 구축 o 공인 기관 통한 타 제품과의 적합성 검증 및 EMC 성능확인
사업내용 (Spec. 포함)	o 표준 사양 및 성능 만족 LIN 트랜시버 IC 개발 - LIN1.5, 2.0, 2.1, 2.2A 표준 사양 호환 - SAE J2602 사양 호환 - 최대 전송 속도 20KBaud 만족 - ESD 4KV 이상 대응 o 국내 반도체 파운드리를 활용한 자동차용반도체품질기준(AEC-Q100)을 만족하는 트랜시버 IC 개발 o 개발품 검증 환경 구축 및 공인된 기관 통한 시험 진행 - LIN 트랜시버 기능 적합 시험(conformance Test)진행 - LIN 트랜시버 전자파 적합 시험(EMC Test)시행
주요결과물	o LIN 트랜시버 반도체 설계 자료 및 엔지니어링 샘플 o 자동차용 반도체 신뢰성 시험(AEC-Q100) 성적서 o LIN 트랜시버 기능 적합성 시험(conformance Test) 성적서 o LIN 트랜시버 전자파 적합 시험(EMC Test) 성적서
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	6.8억원 이내	기술료 징수여부	징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	차세대 무안경 3D TV용 핵심 레이저모듈(narrow-band compact 적색 laser diode) 개발
개요 및 필요성	o Hologram을 이용한 “차세대 무안경 3D 홀로그래픽 디스플레이”는 눈이 편안한 가장 이상적인 3D 구현을 가능하게 하는 기술 o 전세계 및 국내 메이저 디스플레이 업체들은 최근 위와 같이 홀로그램 기술을 융합한 차세대 3D 디스플레이 및 응용제품인 홀로그래픽 프린터 등의 개발을 착수 하였으며 단기간 내의 상용화를 목표로 연구개발 진행중 o 하지만 국내 디스플레이 기업들의 디스플레이관련 품목의 세계시장 선점에도 불구하고 홀로그램용 레이저 모듈기술 부재로 인하여 차세대 디스플레이로 유력한 무안경 3D 디스플레이 및 응용제품의 개발은 전망이 불투명 o 본 과제는 차세대 홀로그래픽 3D 디스플레이 및 대표적 응용제품인 홀로그래픽 프린터등의 핵심부품으로 적용될 narrow-band 적색 laser diode 모듈개발에 대한 내용이며 기술개발 완료후 청색 및 녹색 laser diode에 적용하여 full-color 디스플레이를 구현할수 있는 있는 응용기술 개발을 목표로 하고 또한 이를 통하여 차세대 3D 홀로그래픽 디스플레이 및 응용 상용화제품의 핵심부품으로 적용하는 것을 최종목표로함
사업목표	o 반도체 엔진니어링을 통한 high quality red laser structure epitaxial 구조 및 wafer processing 기술개발 o 홀로그래픽 디스플레이 및 응용제품(홀로그래픽 프린터 등)를 위한 필수 기술인 narrow spectrum width 확보를 위한 정밀 반도체 소자 공정기술개발 o Micro optic 집적화를 통한 beam control기술개발 o 구동회로 및 광제어 시스템기술개발 o 홀로그래픽 3D 디스플레이 및 응용제품에 적합한 package모듈개발 및 적용
사업내용 (Spec. 포함)	o 반도체 엔진니어링을 통한 고출력 high quality red laser structure epitaxial 구조 설계제작 및 wafer processing 기술개발 - Monolithic integration 방식의 고출력 적색 tunable DBR laser diode 설계 및 제작 - 광출력: 750mW이상, 동작파장: 647±0.1nm, tunning range : 2~3nm o 홀로그래픽 디스플레이 및 응용제품를 위한 필수 기술인 narrow spectrum width 확보를 위한 정밀 반도체 소자 공정기술개발 - Spectrum band width: 0.1pico-meter 이하(FWHM) - Bragg reflector 설계 및 제작 - Beam stability 확보기술 - Micro optics을 이용한 bandwidth compression 기술 o Micro optic 집적화를 통한 beam control기술개발 - M2: 1.5이하, Beam quality: near TEM00 mode o 구동회로 및 광제어 시스템기술개발 : 광변조 속도: 120Hz 이상 o 홀로그래픽 디스플레이 및 응용제품(프린터 등)에 적용할수 있는 모듈 package - 홀로그래픽 시스템과의 적합성 및 성능 test - 최종응용제품에 장착 가능한 package 모듈 설계 및 제작 o Speckle noise 평가 : noise per signal < 0.4
주요결과물	o 홀로그래픽 제품에 적용가능한 high quality red laser structure epitaxial wafer 및 processing 기술 및 설계도 o 홀로그래픽 디스플레이 및 응용제품의 필수기술인 narrow-spectrum bandwidth 확보를 위한 정밀 반도체 소자 공정 process o Micro optic 집적화 기술 및 설계도 o 홀로그래픽 디스플레이 및 응용제품에 적용될 고출력 narrow band 적색 레이저 다이오드 모듈 및 구동회로
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	7.2억원 이내	기술료 징수여부	징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	태양광 및 LED 설비의 방글라데시 수출 및 보급지원
개요 및 필요성	o 태양광 산업의 불황 극복을 위해 특화기술 개발 및 이를 통한 해외 신시장 확대가 필요하며 태양광 중심의 신재생에너지 정책을 추진 중인 방글라데시 등 서남아시아 국가를 대상으로 적극적인 해외시장 진출 필요 o 서남아 시장에 진출하기 위해 국산제품의 사전 검증이 필요하나, 우리 기업은 주력시장 외의 고온다습 열악환경에서의 필드 테스트 경험이 부족하고, 기술 현지화를 위한 환경 데이터 등 고급정보 확보에 애로 o 전력난이 심한 방글라데시에서 국산 태양광‧LED제품의 테스트베드를 설치․시험운영을 통하여 필드 데이터를 확보하고, 실증자료를 토대로 우리제품의 현지화 및 기술‧원가경쟁력 개선을 통한 진출을 촉진
사업목표	o 방글라데시 태양광/LED 테스트베드 구축 o 제품 현지화 데이터 분석 및 공유 o 한-방글라데시 신재생 국제협력 행사 개최
사업내용 (Spec. 포함)	o 방글라데시 태양광/LED 테스트베드 구축 - 테스트베드 구축을 위한 중소기업 컨소시엄 구성 - 태양광 발전시스템 및 LED조명 테스트베드 구축 o 제품 현지화 데이터 분석 및 공유 - 테스트베드 운영을 통한 환경테이터 및 발전효율 데이터 분석 및 공유 - 테스트베드 초기고장현상 분석 및 공유 o 한-방글라데시 신재생 국제협력 행사 개최 -「한-방글라데시 신재생에너지 Technology & Business 포럼」개최
주요결과물	o 태양광/LED 테스트베드 구축 o 방글라데시 고온다습 환경 및 발전성능 데이터 및 분석보고서 o 한․방글라데시 신재생에너지 협력행사 개최
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	4.6억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	지능형 CCTV 성능시험서비스 테스트베드 구축
개요 및 필요성	o 영상감시장치인 CCTV(Closed Circuit Television)는 전세계 약 3,400만대, 한국 200만대가 설치ㆍ운영되어 다양한 분야에 활용 중에 있으며, 최근 단순 감시형 아날로그 CCTV에서 네트워크 기반 지능형 CCTV로 발전ㆍ전환 중 o 지능형 CCTV는 CCTV를 통한 영상 중 자동으로 특징적인 객체(사물이나 사람) 를 인식ㆍ추적이 가능하므로, 보다 정확한 교통관제(교통위반/사고 식별), 범죄예방(범죄자/범죄행위 식별), 재난방지(방화행위/테러행위 식별)에 이용 가능 o 미국, 유럽 등은 지능형 CCTV 기술 및 품질 제고를 위한 연구가 활발히 진행되고 있으며, 특히 영국은 6가지 분야의 시험용 DB(수하물 검색, 출입구 감시, 열화상 감시, 주차 차량 감시, 지역 감시, 다중카메라)를 구축해, 이를 정확히 인식ㆍ식별하는 지능형 CCTV 제품에게는 인증마크를 부여함 o 이에, 지능형 CCTV 성능시험 테스트베드 구축을 통해 국내환경에 맞는 행위기반 DB를 구축하고, 이를 국내 지능형 CCTV업체가 이용하여, 지능형 CCTV의 핵심기술인 객체를 식별ㆍ추적하는 알고리즘의 기술력을 제고하고자 함
사업목표	o 지능형 CCTV 시험용 영상 취득장비 구축 및 이미지 축적 o 지능형 CCTV 시험용 영상 DB화 및 성능시험도구 개발 o 지능형 CCTV 특허ㆍ표준 연구 및 시험인증 방안 수립
사업내용 (Spec. 포함)	o 사람중심 행위기반 영상 축적 - 거리배회, 교통건널목배회, 싸움 등 사람 행동 시나리오별 중심의 행위기반 영상 축적 - 프레임(15~30)과 화질별(SD/HD)을 다양한 영상으로 축적 o 특수상황 영상 축적 - 사람이외 사물 식별ㆍ추적하기 위한 특수상황 중심의 영상 축적 - 한낮 이외에 새벽, 야간 등 시간과 그림자 배경 등을 달리한 영상 축적 o 시험용 영상 DB화 및 시험도구 개발 - 기 구축한 영상 이미지를 DB화하여 국내 지능형 CCTV 개발기업의 영상 분석 솔루션을 통해 각 DB가 정상적으로 식별ㆍ추적되는 여부를 파악하여, 이를 체계화 - 체계화된 DB의 각 행위를 시간별ㆍ내용별로 표준화 하여 기록하고, 이를 이용해 시험할 수 있도록 하는 시험도구 개발 o 조사 및 연구 - 해외 선도기관의 특허현황 및 국내 기술격차 수준 조사, 분석 - 지능형 CCTV 국제 표준 현황 및 국내 표준 추진 방안 수립 - 지능형 CCTV 시험인증 절차 및 기준 등 수립
주요결과물	o 사람중심 행위기반 영상 이미지 o 특수상황 영상 이미지 o 지능형 CCTV 영상 DB 시험도구 프로그램 o 지능형 CCTV 영상 DB 적용 결과 데이터 o 지능형 CCTV 기술연구(특허, 기술격차, 표준) 보고서 o 지능형 CCTV 시험인증 방안 연구 보고서
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	6.7억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	전자부품 중소기업의 Fast R&BD 지원
개요 및 필요성	o 최근 전자부품산업은 디지털화의 가속화 추세 속에 스마트화, 융합화 화두가 대두되고 있음. 특히, 전자부품의 주 수요 제품인 스마트폰, 스마트 TV 등의 기술발전 속도(신제품 출시 1년 내외)가 더욱 빨라지고 있음 o 전자부품 중소기업은 신규기술개발 아이디어 창출에도 아이디어의 차별성 분석을 위한 특허분석 능력이 취약하고 기술개발 전문인력 및 시제품 제작 등에 필요한 고가 첨단장비 부족으로, 전자부품 기술발전 속도 대응에 한계 o 이에 중소기업의 신속한 사업화 기술개발과 후속지원을 위한 R&BD 역량을 갖춘 공공연구기관을 선정, One-stop 지원으로 중소․벤처기업이 창출한 아이디어의 응용사업화 기술개발 및 현장 사업화 애로기술의 신속 해결 추진
사업목표	o 전자부품분야 중소기업의 사업화 아이디어의 신속한 활용을 위한 응용 사업화 기술개발 지원 o 전자부품분야 중소기업의 현장 사업화 애로기술 해결지원을 통한 사업화 아이템 개선 및 기술향상 지원
사업내용 (Spec. 포함)	o 지원 기술분야 : 스마트 TV부품, 실감 음향부품, 융합센서, 스마트 엑츄에이터 등 o 사전 기획(수요기술발굴 및 과제기획) : 전자부품 중소기업 중 현재 아이템에서 일정 규모매출 기반이 있는 기업의 신사업 아이디어 수요조사 및 선행특허조사 등을 통한 기술개발 목표 등 과제 기획 o 사업화 기술개발 : 선정 과제의 제품설계, 시제품 개발, 신뢰성 시험지원 등을 통한 응용 사업화 기술개발 o 전자부품 중소기업이 당면한 현장 애로기술에 대해, 공공연구기관의 박사급 인력의 현장지원으로 신속한 기술자문 및 지도 - 지원방법 : 1인 1사 전담연구원 배정 및 박사급 연구원 현장지원을 통한 맞춤형 사업화 애로지원 - 지원기간 : 단기지원(1주일이내), 심화지원(1개월~3개월) 등 기업상황을 고려 차별적 지원 - 지원내용 : 현장애로기술지원, 기술사업화 컨설팅, 공정 개선 및 신뢰성 향상 등 기술 전반
주요결과물	o 수요기술 발굴, 선행특허조사 및 과제기획 결과물 - 10개 기술 발굴 및 기획 o 제품설계, 시제품개발, 신뢰성 지원 등 사업화 기술개발 결과물 - 5개 내외 사업화 기술 및 지원성과 o 중소기업 현장애로기술 맞춤형 지원성과물 - 20개사 내외 애로기술개선 및 사업화 지원성과
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	7.5억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	무선개인통신망에 기반한 가정 내 에너지관리 기술 개발
개요 및 필요성	o 홈 환경에서 에너지 생산․저장․소비를 통합하여 체계적으로 관리하는 홈 에너지그리드(Home Energy Grid) 구축을 위한 시스템 기술 필요 o 고신뢰성 광역 WPAN(Wireless Personal Area Networtk) 기반의 SUN (Smart Utility Network)을 바탕으로 스마트 에너지 홈 플랫폼 구축 필요 o 홈 에너지그리드 서비스에 최적화된 통신 SoC 및 플랫폼 개발을 통해 에너지 서비스 제공 기반의 스마트홈 산업 활성화 o 국가적으로 추진 중인 스마트그리드 사업을 가정으로 확대하여 홈 환경에서 에너지 지능화 달성
사업목표	o 홈 에너지그리드 구축을 위한 고신뢰성 무선 WPAN SoC 개발 o 홈 에너지관리용 에너지 정보 프로토콜 소프트웨어 개발 o 홈 환경에서의 체계적인 통합 에너지관리 시스템 기술 개발
사업내용 (Spec. 포함)	o 홈 에너지그리드(HEG) 구축을 위한 고신뢰성 광역 WPAN 통신 SoC 개발 - 고신뢰 광역 WPAN 통신을 위한 SUN RF/Modem/MAC IP 고도화 기술 - 홈 에너지그리드(HEG) 최적화 광역 WPAN 통신 SoC 구조 설계 기술 o 고신뢰성 광역 WPAN 통신 기반 HEG 구축용 하드웨어 플랫폼 개발 - HEG용 광역 WPAN 통신 모듈 기술 - HEG용 통합 에너지 운영시스템 플랫폼 기술 o HEG 자율‧통합 관리를 위한 스마트 에너지 정보처리 기술 개발 - 스마트 HEG용 PnM(Plug & Management) 지원 미들웨어 - 에너지 정보 프로토콜 소프트웨어 확장 기술
주요결과물	o HEG 광역 WPN 통신 SoC 칩 o HEG용 광역 WPAN 통신 모듈 o HEG용 통합 에너지 운용 시스템 및 소프트웨어 o HEG용 에너지 정보 프로토콜 소프트웨어
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	제한없음
출연금규모	10억원 이내	기술료 징수여부	징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	K-HAP(Korea Home Appliance Platform) 구축을 통한 중소형 가전육성
개요 및 필요성	o 글로벌 생활수준 향상 등으로 인하여 지속적인 중소가전시장의 성장이 예상 o TV, 냉장고 등 일부 대형가전을 제외하고 국내 중소가전산업의 경쟁력 취약 o 이에, 시장 니즈에 따라 유망 가전품목을 발굴, 지원, 마케팅 할 수 있는 중소가전지원 플랫폼을 구축하고 이를 기반으로 국내 중소가전기업의 중견기업으로의 육성 필요 o 또한, 가전산업에서 국내외적인 접근성 제도의 확산과 향후 무역장벽화 가능성을 고려한 선제적인 민간중심의 접근성 생태계 구축이 필요하며, 이를 통해 접근성에 대한 사회적 인식제고와 이해관계자 참여를 통한 요구사항수렴 및 정책반영시스템 구축
사업목표	o 중소가전지원을 위한 K-HAP 구축 o 시장 연계 GTP(Good to Premium) 가전 육성 o 접근성 제도개발 및 인식확산을 위한 민간중심의 포럼 운영
사업내용 (Spec. 포함)	o 중소가전지원을 위한 K-HAP 구축 - 중소가전 글로벌 시장니즈 DB 구축 - 상품기획, 시장기술 등 중소가전 전문가 Pool 구축 - 중소가전 유통 네트워크 운영 - 중소가전기업 협의체 운영 o 시장연계 GTP 가전 육성 - 시장연계형 유망 중소가전 발굴 - GTP 맞춤형 컨설팅 - 컨설팅 결과의 매뉴얼화 및 보급확산 o 가전 접근성 포럼 운영 - 가전접근성 가이드라인(준수원칙, 구현방법) 제정 및 법제화 추진 - 중장기 접근성 기술표준로드맵개발, 교육프로그램개발, 워크숍/세미나 개최
주요결과물	o 중소가전지원플랫폼(K-HAP) o 중소가전협의체(200개사) o 혁신형 중소가전 품목 발굴(3품목) o 유망 중소가전 개발전략 매뉴얼 o 가전접근성가이드라인, 접근성 기술표준로드맵 및 교육프로그램
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	6억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	전력 원격검침기술 및 인프라의 알제리 수출을 위한 현지실증
개요 및 필요성	o 스마트그리드 산업은 미국, 독일, 이태리 등 주요 글로벌 기업(GE, ABB, Siemens, Itron 등)에서 세계시장을 선점 - 전력분야에서 발전소 수주는 중동 등 해외시장 진출이 활발하나, 스마트그리드는 세계적 기술력 보유에도 불구하고 수출은 부진 o 알제리는 지리적 여건상 유럽에 대한 기술 의존 경향이 매우 강함 - 알제리의 스마트그리드 확산을 위해 전력수급 등 현황분석, 공동실증, 기술개발․이전 등을 한국에서 조속히 추진할 경우 선점할 가능성이 높음 * 한국과 공동으로 개발한 기술을 표준으로 채택할 경우 우리가 알제리 스마트그리드 시장을 선점할 수 있을 것으로 기대 - 알제리는 중동-아프리카-EU 시장을 연결하는 전략적 거점으로 활용가치도 매우 높음 o 개발도상국에서 니즈가 강한 원격검침인프라 공동실증, 기술개발을 추진하여 알제리를 기반으로 아프리카에서 스마트그리드 한류 조성
사업목표	o 한-알제리 스마트그리드 공동 실증사업을 통해 한국기업의 알제리 스마트그리드 보급사업 진출기반 마련 o 알제리 스마트그리드 도입․확산을 위해 타당성조사, 로드맵 작성 및 공동 실증사업설계 등 수행 o 알제리 국영전력공사(Sonelgaz)와 실증사업을 공동 추진하여 스마트그리드 효과 입증, 현지 적합한 기술개발․이전 등 추진
사업내용 (Spec. 포함)	o 알제리 전력계통, 통신망 등 인프라 현황 분석, 스마트그리드 공동 실증 사업에 대한 타당성 조사 o 알제리 스마트그리드 기술 로드맵 작성, 알제리 스마트그리드 보급·확산 및 기술검증을 위한 실증사업 설계 o 알제리 주요 도시 내 200~300여 가구를 대상으로 원격검침인프라 설치 및 통합관제센터를 구축하여 관련 시스템을 통해 실시간 전력․가스 사용현황 파악 및 도전 방지, 자가 치유 등 실현을 위한 실증 - 원격검침인프라 구축을 위한 전자식계량기, 모뎀 등 관련 기기․설비 설치 및 관련 시스템(MDMS 등) 구축 * MDMS(Meter Data Management System): 전자식계량기에 수집되는 전력․가스 사용 데이터를 실시간으로 관리․제어하는 시스템 o 시범운영을 통해 데이터 수집․분석 및 에너지효율 달성 입증, 관련 기술 현지이전 및 통합관제센터 운영을 위한 인력양성
주요결과물	o 알제리 전력·통신망 등 인프라 현황 조사 및 실증사업 타당성 분석 보고서 o 알제리 스마트그리드 기술 로드맵 보고서 o 알제리 스마트그리드(원격검침기술 및 인프라) 실증사업 설계서 o 알제리 현지 적합 원격검침인프라(전자식계량기, 데이터관리시스템 등), 통합관제시스템 개발 o 원격검침인프라 및 통합관제시스템을 통해 수집한 시범운영 데이터(1개월 치 이상)
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	4.8억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	IP교육프로그램의 개발·보급을 통한 글로벌영향력 강화
개요 및 필요성	o 기업의 지식재산(IP) 확보경쟁이 전 세계적으로 확대되고 국가 간 무역거래에 있어서도 IP가 주요 쟁점사안으로 대두 o 한국이 IP 강국으로서 축적한 민간의 IP창출역량과 산업기술문화 확산의 경험을 전수하여 개발도상국의 인적자원 개발과 경제발전에 기여함으로써 IP 분야에서 글로벌 영향력 강화 필요
사업목표	o IP 분야의 공적개발 원조 확대를 통한 국격 제고 - 한국형 IP 교육훈련 프로그램을 개발도상국에 보급함으로써 IP 분야의 국제적 주도권 확장 - 국내규범의 국제화 및 글로벌 IP시스템 구축에 적극적으로 참여할 수 있는 기반 조성 - 개도국 IP 지원 사업을 국제기구 차원으로 확대하고 구체적 추진 방법론을 개발・전파함으로써 지속적인 지원기반 마련
사업내용 (Spec. 포함)	o IP 교육 분야에서 국제적 역량을 지닌 기관을 통해 IP의 창출·활용 및 발명 창의성 계발 프로그램을 기초로 범세계적으로 적용 가능한 IP 교육프로그램 개발 - 발명 문제의 발견 및 창의적 해결 기법으로부터 IP의 창출, 기술 거래 및 이전, 산업재산권을 바탕으로 하는 창업과 경영 등을 주요 내용으로 단계별, 주제별 교육콘텐츠를 체계적으로 구성 - 개도국이 정책대상국인 점을 감안하여, 일반인(성인)을 대상으로 하는 기초적 교육프로그램으로 구성 o 개발도상국의 공무원, 교사, IP 관련 기관 종사자 등을 국내에 직접 초청하여 교육프로그램을 소개하고 교수법 연수 진행 - 연 2회, 5개국 이상 초청하여 교육 실시 - 한국형 IP 창출기반조성 시스템(지식재산교육 현황, 정부정책과 제도, 성공사례 등)과 글로벌 표준으로 개발한 IP교육프로그램(주요 교과목 이론 강의, 실습)을 소개하고 관련 기관 및 지역 방문견학 추진 o 연수생들이 자국에서 IP 교육프로그램을 보급하고 IP경제를 이끌어 갈 수 있는 전문인력으로 성장할 수 있도록 지원
주요결과물	o IP의 창출·활용 및 발명 창의성 계발 프로그램을 기초로 범세계적으로 적용 가능한 IP 교육프로그램과 이를 활용한 교수법 o IP 관련 종사자 및 관련 공무원간 국제 네트워크
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	3억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	한스타일(전통문화) 표준화 개발
개요 및 필요성	o 전통문화의 세계화를 목적으로 한스타일(한식, 한복, 한옥, 한지, 한글, 한국음악)을 선정했지만, 표준화 미흡으로 전통문화상품의 신뢰도 하락→소비감소→시장축소→산업화·세계화 실패의 악순환 초래 o 전통문화산업의 표준화는 한정된 분야만 추진됐으며, 기 추진된 표준화도 로드맵 부재 속에 부처별 단발성으로 추진돼 효과 미흡 - 전통문화 관련 국가표준은 3종(전통문양 2종과 한복 1종)에 불과 o 전통문화의 핵심이면서 세계화가 가능하고 산업적 파급효과 측면에서 선도적 분야인 한옥, 한지, 한식 등에 대한 표준화로 관련 산업 활성화 기반 마련
사업목표	o 첫째, 전통문화 산업화·세계화의 선도사업으로서 한스타일 분야와 공통분야(전통문양) 표준화 로드맵 제시. ▲전문가·현장관계자 수요조사 통한 분야별 표준화 대상항목 선정, ▲분야별 대상항목의 표준화 로드맵과 전략 제시 o 둘째, 세계화 정도, 산업적 파급효과, 기초연구 수행여부, 공통 적용가능성 측면에서 선도적 분야인 한식, 한지, 한옥, 전통기술(공예, 건축), 전통색에 대한 우선 순위 높은 핵심대상의 표준화(KS규격 제정안 제시)
사업내용 (Spec. 포함)	o (로드맵): 한스타일 분야별 로드맵 및 전략 마련 - 한스타일 분야별 현황분석, 수요조사 통한 분야별 표준화 대상요소 선정 - 분야별 표준화 대상(부재·부품·기술·정보·서비스)의 표준화 로드맵, 전략 제시 o (한지): 수요 많은 한지에 대한 품질기준 표준화와 산업화 활용 방안 마련 - 현재 한지시장을 선점하고 있는 복본용, 인쇄용, 포장지 및 공예용 한지에 대한 원료, 가공방법, 초지방법 및 물성 등의 품질기준안 마련 - 한지 산업화 활용체계 구축 방안 마련 o (한옥): 사회적 수요에 부합하도록 공통요소인 용어, 공간구조요소 표준화 - 양식, 조형요소, 기와 등 재료, 전통창호, 공간구조 등 한옥 관련 용어 표준화 - 한옥의 공간구조 및 조형적 요소 중 핵심기술 1개 분야 표준화 o (한식): 전통식품을 대표하는 비빔밥에 관한 표준화로 산업화, 세계화 기반구축 - 다양한 비빔밥(전통형, 냉동 및 냉장형, 건조형, Take-out형 및 편의식 비빔밥 등)에 대한 맛, 위생, 조리법, 평가 등에 대한 기준 - 비빔밥의 맛을 보존하고 세계시장진출을 위한 인증제도 기반 구축 o (전통기술): 한옥, 가구, 창호 등에 활용되는 대표 기술로서 전통결구법 표준화 - 전통건축, 소목장, 전통창호 가장 사용빈도 수 높은 전통결구법 20종의 전달규격 표준화 및 결구방법 도면화, 활용방법 제시 o (전통색): 전통색인 오방정색, 십간색의 디지털화 방법 표준화 - 전통색의 디지털컬러의 측정방법 및 오차범위 KS 규격, Munsell 색계표, RGB, CMYK, Pantone color, DIC color로의 표기방법 KS 규격 제정안 제시 - 디지털컬러 재현방법 및 표준지침 개발
주요결과물	o 한스타일 분야별 표준화 대상과 로드맵 o 복본용한지, 인쇄용한지, 공예용한지, 한지포장지의 KS표준 제정안 o 전통한옥의 공통요소(공간구조 및 공간구성요소)에 대한 KS표준 제정안 o 가공 비빔밥(냉동, 냉장, 건조품 등 편의식 비빔밥) KS표준 제정안 o 전통결구법의 KS표준 제정안(결구방법 표준도면 20종) 및 활용 매뉴얼 o 전통색의 KS표준 제정안, 디지털컬러 재현방법 지침 및 활용 매뉴얼
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	4억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	가전제품 화재 및 감전사고방지 평가기술개발 및 인프라 구축
개요 및 필요성	o 산업의 발전과 국민소득의 향상으로 다양한 전기기계 기구의 보급이 보편화되면서 전기 화재의 발생은 빈번해 지고 있으며, 2011년 화재로 인한 재산피해는 총 614억원에 이르렀음. o 최근 국내에서 발생한 화재를 원인별로 분류하면 전기화재의 점유율이 22.6 %로 가장 높게 나타났으며, 전기화재 총 발생 건수 중 단락(합선)에 의한 화재가 전체의 75%, 과부하로 인한 화재가 7.3 %를 차지 o 가전제품 및 산업용제품에 의한 화재, 감전 등의 사고는 전동기류, 조명장치류, 전열기류, 스위치류 등에서 많이 발생하며, 이러한 사고의 기본원인은 대부분 주요한 부품․모듈(콘덴서, 발열선, 전력변환모듈 등)에 의한 경우가 많음 o 많은 기업들이 이러한 위험한 고장의 원인에 대해 현상을 이해하는 수준에 그치고 있으며, 원인을 알고 있더라도 기업기밀(PL관련)에 대한 사항으로 공개가 되지 못하고 있음 o 따라서, 고장의 방지가 목적이 아니라 ″안전한 고장″이 발생하도록, 제품의 수명이 다하였을 때 부품․모듈에 대한 평가방법 및 평가/ 분석 인프라를 구축을 정부에서 지원할 필요가 있음
사업목표	o 가전제품의 화재, 감전 등 사고사례가 많은 제품에 대한 분류 및 품목군에 대한 위험인자에 따른 고장모드 분석 o 가전제품 사고사례 품목군에 대한 고장메커니즘/고장모드 분석을 통한 화재/감전 방지평가기술 개발 o 화재/감전 방지평가법 지속개발을 위한 인프라 개발 구축
사업내용 (Spec. 포함)	o 가전제품의 화재, 감전 등 사고사례가 많은 제품에 대한 분류 및 품목군에 대한 위험인자에 따른 고장모드 분석 o 가전제품 사고사례 품목군에 대한 고장메커니즘/고장모드 분석을 통한 화재/감전 방지평가기술 개발 - 화재, 감전 등 사고빈도 높은 품목군에 대한 발화 메커니즘, 감전사고 유형 및 가능성에 대한 분석 - 수명이내의 우발고장시 부품의 발화/감전의 고장모드 및 메커니즘 분석 및 재현 시험법 개발 - 열화고장시 부품․모듈의 수명 추정 및 이에 따른 고장 및 발화 모드/메커니즘 분석 및 재현시험법 개발 - 우발고장에 의한 발화/감전 메커니즘 분석 및 재현시험을 통한 안전성 평가법 개발 - 열화고장에 의한 수명평가법 개발 및 열화고장시 고장현상 재현/개선을 위한 화재/감전사고 방지평가기술 개발 o 화재/감전 방지평가법 지속개발을 위한 인프라 개발 구축 - 가전제품에 대한 화재/감전 방지평가법이 지속적으로 개발되기 위한 인프라(장비 개발, 인력, 공간)구축 및 업그레이드 - 구축된 가전제품 화재/감전방지 평가법에 대한 DB 구축 o 「안전한 고장」을 유발 할 수 있는 방안 검토 o 가전제품 내 화재, 감전 등 사고사례가 많은 제품에 대한 방지 평가법의 기업 업무지원 및 DB 확산 전파
주요결과물	o 화재/감전 방지 평가 및 분석을 위한 장비 개발 구축 o 발화/감전 메커니즘 분석 보고서 o 발화/감전 재현시험을 위한 안전성평가기술 개발 보고서 o 발화/감전 재험 시험 평가 결과 데이터
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	10억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	신재생에너지 현장평가용 계측 장비개발 및 시스템 구축
개요 및 필요성	o 유가의 불안정과 기후변화협약 규제에 따라 에너지 절약 및 신재생에너지 관련 산업은 크게 성장할 것으로 예상됨. 특히 RPS(신재생에너지 공급 의무화제도)시행, CDM(탄소배출권)사업 확대, EMS(에너지관리시스템)보급 등의 정책시행에 따라 신재생에너지 분야의 검증 기술 및 검증 시스템에 대한 수요가 확대될 것임. o 태양광 및 풍력 등 신재생 에너지 발전시스템의 평가는 설치된 환경에 따라 달라질 수 있으며 따라서 반드시 현장의 환경 영향이 고려된 평가가 요구됨 또한 현장평가결과가 국제적으로 상호인증 가능하기 위해서는 다양한 측정량의 상관관계분석이 필요하며 특히 전력 파라메터의 정의에 관한 국제규격(IEEE1495-2010)에 따른 측정이 필요. o 하지만 신재생에너지 현장평가를 위한 핵심기술 부재에 따라 관련 서비스의 경우 외국계 시험기관, 관련 계측기의 경우 전량 수입에 의존하고 있음. 또한 제3차 신재생에너지 기술개발 및 이용보급 기본계획에서는 신재생에너지에 대한 규제개선 검토 사항에 사후관리 지적됨. o 이에 신재생에너지의 현장평가 기술 및 평가기간을 단축시킬 수 있는 최적화된 평가시스템의 확보가 요구됨.
사업목표	o 다양한 신재생에너지 현장평가가 가능한 확장형 평가플렛폼 개발 o 평가체계 최적화 및 현장평가를 위한 알고리즘 연구, 시험라이브러리 개발 o 계측기술 인증기반 확보를 위한 국제상호비교 및 현장 실증
사업내용 (Spec. 포함)	o 신재생에너지 현장 평가용 확장형 계측 플랫폼 개발 - 다양한 환경 측정량의 상관관계분석이 가능한 복합 플랫폼 개발 - 실험실 수준의 정밀 측정을 위한 정밀급 트랜듀서 개발 - 태양광 발전시스템 현장평가용 환경 계측시스템 구축 o 평가체계 최적화 및 소프트웨어 개발 - IEEE 1459-2010의 현장적용이 가능한 알고리즘 연구 - 신재생 발전시스템의 현장 평가방법 연구 - 차세대 전력망의 모니터링 파라메터에 대한 소급체계 연구 - 비 동기식 주파수/무효전력 측정 알고리즘 연구 - 계통연계기준 및 IEC-61400-21등 신재생 발전시스템 시험라이브러리 구현 - 모니터링 기기 상호 호환성 검증을 위한 측정 오차 연구 o 상호인증기반 확보를 위한 현장검증 및 국제상호비교 - 핵심소자 공동평가 또는 측정결과 상호 비교를 통한 인증기반 확보 - 시스템 통합 성능평가를 위한 현장실증시험 및 데이터 분석 - 신재생에너지 현장 성능평가 및 실증시험 절차 개발(태양광)
주요결과물	o 전력 및 환경평가 측정을 위한 복합 플랫폼 o 비동기식 샘플링 알고리즘 및 무효 전력 및 위상 측정알고리즘 o 신재생에너지 현장 평가용 운영소프트웨어 및 시험 라이브러리 o 정밀급 전류센서 및 환경특성 분석 센서(태양광 발전) o 측정결과 현장실증(태양광 발전) 및 국제 상호비교 데이터
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	6억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	지능형 전력량계 기능개선을 위한 표준 및 평가방법 개발
개요 및 필요성	o 지능형 전력량계가 계량 값을 원격으로 검침하고 필요한 경우 전력량계의 교체 없이 기능개선(실시간 변경요금 반영 등)을 할 수 있도록 하기 위해서는 펌웨어(FW) 업그레이드 기능이 필수 요소 임 o 미국, 유럽 등의 경우 펌웨어 업그레이드 관련 업그레이드 절차, 통신 오류 시 복구 방안, 성능확인을 위한 검증 등에 대한 표준 및 가이드를 개발 중에 있으나 국내의 경우 구체적 표준 없이 업체별로 자체 시방에 따라 개발하고 있어 관련 표준모델 및 표준개발이 시급한 상황 임
사업목표	o 지능형 전력량계의 필수기능인 펌웨어 업그레이드 기능을 안정적으로 정착시키기 위한 제품가이드 개발 및 지능형 전력량계 펌웨어 업그레이드 평가기반 구축
사업내용 (Spec. 포함)	o 펌웨어 업그레이드 가능한 지능형 전력량계 레퍼런스 모델 개발 - KS표준(KS C 1231-1) 및 계량기 형식승인 기준을 준용한 “지능형 전력량계 레퍼런스 모델”에 대한 기본 사양 및 개발 가이드 제시 * 선행 개발을 통한 전력량계 통신 및 데이터모델, 보안 등 기능 요구사항에 따른 성능기준 마련 - 지능형 전력량계 레퍼런스 모델 및 펌웨어 업그레이드 시스템 개발 * 한국형 고속전력선통신(ISO/IEC 12139-1) 및 통신관련 국제표준 등을 고려한 개발방향 제시 - 전자식 전력량계(한전용)에 대한 형식승인(최근 5년) 및 검정 불합격(최근 2년) 원인 분석을 통한 기능 개선안 마련 o 지능형 전력량계의 펌웨어 업그레이드 표준개발 등 평가기반 구축 - FW업그레이드 관련 표준개발로드맵 및 표준안 제시 * 업그레이드 절차, 무결성·유효성 검증절차, 실패 시 오류복구 방안 등 관련 표준안 마련 - 펌웨어 업그레이드 평가 등을 위한 평가 기법 개발 - OIML 등 계량관련 국제표준에 준한 형식승인 및 검정 기술기준 개발 * 펌웨어 관련 전력량계 기술기준(형식승인, 검정기준 등), 형식승인 신규 및 변경 처리규정 개정안 마련 o 펌웨어 조작방지를 위한 FW업그레이드 실증 환경 구축 - 개발된 FW 업그레이드 평가 및 관련 내용을 검증할 수 있는 모의환경 구축 - 펌웨어 검증 확인(사후관리)을 위한 계량종합관리시스템 연동 기술 개발 * 계량기 펌웨어 형식승인 및 이력관리를 위한 DB구축 - 펌웨어 조작에 따른 계량 값 속임 예방 등을 위한 전자봉인 방법 및 기술기준 마련
주요결과물	o 레퍼런스 지능형 전력량계 o 지능형 전력량계 개발가이드 o FW 업그레이드 관련 표준개발 로드맵 및 표준안 작성 o 지능형 전력량계 전자봉인기술 o FW 업그레이드 검증을 위한 모의환경 o FW 관련 전력량계 기술기준 및 계량기 형식승인 신규 및 변경 처리규정 개정안
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	6억원 이내	기술료 징수여부	비징수

과제명	해외규제 및 시험․인증 정보제공을 위한 종합정보시스템 구축
개요 및 필요성	o 선진국은 에너지절약, 환경보호 등의 이유로, 신흥개도국은 경제성장에 따른 안전인식 제고 등으로 인해 기술규제 건수는 지속적으로 증가 o 각 국가별 기술규제에 따른 시험인증은 복잡하여 인증 취득에 많은 시간과 비용이 소요되어 수출중소기업에는 큰 부담으로 작용 o 따라서 해외규제 및 시험․인증 정보제공을 위한 종합정보시스템 구축 필요
사업목표	o 수출기업 스스로 찾아서 해결해야 하는 수출국의 규제정보, 시험인증 기관, 소요 비용․기간․절차 등의 다양한 정보를 조사․분석하여 수출기업을 위한 해외규제 및 시험․인증 종합정보시스템 구축
사업내용 (Spec. 포함)	o 해외규제 및 시험․인증 정보제공을 위한 종합정보시스템 구축 - 국가별, 품목별, 분야별 등 다양한 검색기능을 통한 맞춤형 해외 시험인증정보제공시스템 구축 - 시험인증 취득 품목․규격․절차․비용․기간․사후관리․변경․갱신 등 취득 단계별 정보제공 - 국내․외 시험인증기관, 시험인증 지원프로그램 연계 등의 정보제공 - 해외규제 및 시험․인증 관련 Q&A 및 최신동향 등의 정보제공 o 수출기업 및 유관기관 등을 대상으로 해외 인증 취득 현황 및 애로 조사 - 인증 취득에 대한 인증별/품목별 기간․비용 및 방법 등 분석 - 해외인증 취득에 따른 애로사항 조사․정보시스템 반영 및 개선 방안 제시 o 수출국 규제․시험인증제도 정보 조사 및 DB화 - 각 국의 시험인증 제도(품목, 기술기준, 법규, 시험․인증기관, 절차, 기간, 비용, 제출서류, 사후관리 등) - WTO/TBT 기술규제의 해외 시험인증 관련사항 조사․분석 * 각 국의 표시사항, 국가별 차이점(전압, 주파수, 플러그 등) 기술적 규제사항 - 국내․외 시험․검사 및 인증 시장 현황조사 o 국내시험인증기관의 해외시험․인증 처리능력 조사 및 분석 - 기관별, 품목별, 인증분야별 처리가능 시험업무 현황 - 해외인증업무(인증서 발행, 대행, MoU 등) 현황 - 해외 시험 의뢰 및 처리 사례 조사 및 분석
주요결과물	o 해외 규제 및 시험․인증 종합정보시스템 o 해외 인증 취득 조사․분석 보고서 o 수출국 규제․시험인증 제도 정보 DB o 국내․외 시험․검사 및 인증 시장 현황 분석 보고서 o 국내시험인증기관의 해외시험․인증 처리능력 조사 및 분석 보고서
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	12억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	디자인전문기업과 활용기업간 비즈니스네트워킹 플랫폼 구축
개요 및 필요성	o 생산, 기술, 마케팅 중심에서 디자인 중심의 산업 패러다임 변화에 따른 국내 산업의 디자인 활용 역량 강화의 필요성이 가중됨에 따라 스타일링 위주의 단순 개발용역 중심의 국내 디자인 비즈니스를 상품개발 전주기로 비즈니스 영역을 확장하고 통합 서비스형 디자인 컨설팅 위주로 고도화가 필요한 실정임 o 디자인비지니스에 IT기술을 접목하여 표준화된 방법론, 프로세스, 프레임워크 등의 공통 활용 기반을 구축하고 비즈니스 네트워킹 플랫폼화를 통해 선진국 대비 취약한 국내 디자인 전문기업과 활용기업의 디자인 활용 역량 강화 지원이 필요함 o 자체적으로 혁신기반을 갖추기에 역부족인 국내 디자인 전문기업 및 활용기업의 경영여건을 감안했을 때, 공통 활용 기반인 플랫폼 구축을 통해 디자인 R&D 결과물과 국내외 디자인개발관련 정보(디자인분야 빅테이터)를 산업계에 제공하여 단기간의 파급효과를 기대함
사업목표	o 디자인전문기업과 활용기업 간 비즈니스 네트워킹, 컨설팅 및 동향정보 공유 등 온라인 협업 네트워킹 시스템을 구축하고, 빅데이터 활용 디자인 트랜드 예측 Tool 등을 개발
사업내용 (Spec. 포함)	o 디자인 비즈니스 네트워킹 플랫폼 컨셉 개발 및 설계 - 플랫폼 Biz 모델화 및 서비스 체계 설계 - 개발기술의 성능 및 스펙 설계 o 플랫폼 어플리케이션 개발 - 통합 플랫폼 운영 프로그램 개발 (N-Screen 대응) - 용역수행시스템 개발 - 테스트 검증 - 개발프로그램 감리 o 플랫폼 운영시스템 구축 - 서비스운영서버 - 네트워크장비 - DB 등 소프트웨어 - 응용프로그램 o 플랫폼 적용 Tool-Kit 개발 - 디자인 방법론 조합 로직(Aggregation Logic) 개발: 디자인 개발단계별 요소기술의 Tool-Kit화 - 디자인 협업 도구(Design Collaboration Tool) 개발: 프로젝트 공동 수행을 위한 Rich Communication Tool 개발 (실시간/양방향 지원) - 디자인트렌드 예측 Tool 개발: 디자인관련 빅테이터를 활용한 미래 소비동향 및 디자인 트렌드 예측 Tool - 전용 API 개발
주요결과물	o 플랫폼 컨셉 및 Biz 모델 o 플랫폼 어플리케이션 o 플랫폼 운영시스템 o 플랫폼 적용 Tool-Kit 4종
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	9.5억원 이내	기술료 징수여부	비징수

2013년 기술료사업 과제 제안서

과제명	전략기술 사전확인을 위한 시스템 구축
개요 및 필요성	o 국제수출통제체제에서 정한 물품의 제조·개발 또는 사용 등에 관한 기술은 약 1,200여개 수준으로 이들 기술은 대외무역법 전략물자수출입고시에 의거하여 고시하고 있으며, 기술이전시 반드시 허가를 받아야 함은 물론 국가적으로도 지속적으로 관리를 해야 하는 기술임 o 이미 해외선진국은 이러한 기술이전을 실효적으로 관리하기 위해 자국내 영역을 벗어난 기술이전, 자국내 외국인에게로의 기술이전 및 유무상의 모든 기술이전에 대해 적절히 관리할 수 있는 법제를 갖추고 있으나*, 아직 우리나라는 이러한 실효적 관리가 미흡한 실정임 * (美) 연방정부 지원과제 수행시 TCP(Technology Control Plan) 제출 의무화, 외국인에 대한 VISA Mantis 제도 (英) 자국내 민감분야에 수학하고자 하는 석사과정 이상 학생에게 비자신청 전 ATAS(Academic Technology Approval Scheme) 발급 요청 o 또한, 해외 연구자의 국내유입 증가, 세계 초일류화 되는 우리 기술 수준의 현주소 등을 고려, 이러한 기술과 관련성이 높은 연구과제는 불법이전 개연성이 매우 농후하다고 할 수 있는 바, 이들 기술관리의 중요성을 알리고 국가적으로 관리할 수 있는 기반 구축이 필요한 시점임 o 특히, 국가R&D과제의 경우 그 시행주체를 국가로 볼 수 있어 전략기술과 관련성 높은 기술의 불법이전은 국제사회에서의 국가 신뢰도 하락은 물론 국제사회에서 지정한 거래부적격자 명단에 우리 R&D수행기관이 등재될 가능성이 존재하는 바, 이들 기술의 실효적 관리에 대한 국가차원의 대응책 마련 필요
사업목표	o 보유(취급)기술의 전략기술 관련성을 정량적으로 산출할 수 있는 전략기술 판정 시스템 개발 o 전략기술 관리에 대한 국가적인 관리기반 구축
사업내용 (Spec. 포함)	o 전략기술 가능성 여부를 정량적으로 확인 가능한 판정 시스템 개발 - 전략기술 통제 최소단위의 기술분류, 통제사양 및 핵심키워드 추출 - 단위기술별 그룹화 및 상호 연계성 검토 - 기술검색을 위한 인터페이스 구축 등 시스템 개발 o 전략기술 관리 실효성 제고를 위한 국가적 기술관리 기반 구축 - 전략기술의 개념, 유무형 기술이전 사례별 기술관리 방안 등 관리차원에서의 전략기술 가이드라인 개발 - 전략기술 확인지표와 판정시스템 연계 최적화 확인모듈 개발 - R&D과제에 대한 전략기술 여부 평가 및 과제수행기관·전략기술 보유기관에 대한 권역별 교육·홍보실시
주요결과물	o 전략기술 가능성 확인을 위한 판정 시스템 o 전략기술관리 가이드라인 및 전략기술 최적화 확인 모듈 개발
사업기간	2013. 5. 1. ~ 2014. 4. 30. (12 개월)	주관기관 유형	비영리기관
출연금규모	8억원 이내	기술료 징수여부	비징수